**Лабораторна робота № 3**

**ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ВІДЕОСИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА**

**В ТЕКСТОВОМУ РЕЖИМІ**

**Лабораторна робота № 4**

**ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ВІДЕОСИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА**

**В ГРАФІЧНОМУ РЕЖИМІ**

**3.1. Загальні відомості**

В персональних комп'ютерах відеосистема складається з відеоадаптеру і монітору.

На рис. 3.1 наведена структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі, на рис. 3.2 – структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі.

Основним засобом оперативного відображення інформації є монітор (дисплей), створений на базі електронно-променевої трубки (ЕПТ).

Відеоадаптер призначений для формування зображень, що спостерігаються на екрані монітору. Відеоадаптер являє собою друковану плату, що вставляється в один із з’єднувачів розширення (слотів) на материнській платі персонального комп'ютера. Однією з найбільш поширених моделей відеоадаптерів є відеоадаптер VGA (Video Graphic Array). Всі відеоадаптери містять електронні компоненти, що формують сигнали синхронізації, кольору та керують генеруванням текстових символів.

Крім того, в усіх відеосистемах є відеобуфер. Він являє собою окрему область адресного простору оперативної пам'яті і використовується для зберігання текстової або графічної інформації, яка виводиться на екран. Мікросхеми пам’яті, що утворюють відеобуфер, розташовані на платі відеоадаптеру.

Основна функція відеосистеми полягає в перетворенні даних з відеобуфера в сигнали, що керують монітором і формують зображення, яке спостерігається на екрані монітору.

Будь-яке текстове або графічне зображення на екрані складається з величезної безлічі дискретних точок, що називаються також пікселами або пелами (від picture element - елемент зображення).

Максимальна розрізнююча здібність адаптера VGA складає 640 х 400 пікселів в текстовому режимі і 640 х 480 пікселів в графічному режимі. Найсучасніші відеоадаптери мають розрізнюючу здібність 1600 х 1200 пікселів в графічному режимі. Символьна матриця має розмів 8 х 16 пікселів в текстовому режимі і 8 х 8 пікселів в графічному режимі.

Адаптер VGA розрахований на підключення аналогового кольорового або монохромного монітору.

Звичайно, від інженера детального знання схем адаптеру і монітору не вимагається. Однак, при розробці ефективних систем відображення інформації йому необхідно знати, де і як керуюча програма повинна взаємодіяти з апаратними засобами, щоб сформувати на екрані необхідне зображення.



Рис. 3.1. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі



Рис. 3.2. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі

**3.2. Організація роботи з відеобуфером**

В будь-який відеосистемі потрібна пам'ять для зберігання інформації, що виводиться на екран монітору. Ця пам'ять повинна допускати операції зчитування та запису і вона називається відеобуфером (videobufer).

В персональних комп'ютерах відеобуфер є частиною адресного простору центрального процесора або, як ще говорять, в них реалізується дисплей з відображенням на пам'ять (memory-mapped display) (рис. 3.3).



Рис. 3.3. Організація роботи з відеобуфером

Кожний біт або група бітів в відеобуфері визначає колір і яскравість конкретної точки або символьної позиції на екрані. Таке розташування відеобуферу забезпечує наступні переваги:

* підвищення швидкодії відеосистеми;
* можливість для процесора "подивитися" на екран монітору.

Запис процесором даних про зображення в відеобуфер перетворюється в "запис на екран", а зчитування із відеобуферу еквівалентне "зчитуванню з екрану".

В текстовому режимі роботи відеосистеми кожній символьній позиції відповідають два байти у відеобуфері. Байт з парною адресою містить код символу, тобто він визначає, що виводиться в даній символьній позиції. Сусідній байт з більшою непарною адресою містить атрибути, що визначають, як формується зображення символу (звичайний, яскравий, мерехтливий). Байти, що містять коди і атрибути символів, розташовані у відеобуфері послідовно.

В графічному режимі роботи відеосистеми колір кожного пікселу зберігається як один або декілька біт в відеобуфері і зчитується (переноситься) на екран, можливо, з додатковим табличним перетворенням. Так як кожний піксел (точку) на екрані можна адресувати через відеобуфер, графічний режим часто називається режимом з адресуванням всіх точок (All Points Addressable - APA).

В текстових і графічних режимах відеобуфер складається з чотирьох паралельних банків пам’яті. Початкова адреса відеобуфера відображається на адресу B800:0000h (текстовий режим) або B000:0000h (графічний режим). В текстовому режимі данні, що відображаються на екран, містяться у банках 0 та 1. Байти з парними адресами (що містять коди символів) знаходяться в банку 0, а байти з непарними адресами (що містять атрибути) розміщуються в банку 1. Така організація «невидима» для процесора, так як зверненням до банків 0 та 1 управляє контролер CRTC. В графічному режимі всі чотири банки пам’яті містять інформацію про колір пікселів.

Відзначимо, що застосування дисплею з відображенням на пам'ять вимагає більш складної організації відеобуфера. Звернення до нього здійснюють процесор (точніше, програма, що виконується процесором) і адаптер для безперервного регенерування зображення. Отже, відеобуфер повинен бути реалізований як двопортова пам'ять, що містить додаткові схеми для синхронізації звернень до неї з боку процесора і адаптера.

**3.3. Формування зображення символів
на екрані монітору**

Кожен символ, якій відображається на екрані, складається із сукупності пікселів, що забезпечує його візуальне сприйняття. Піксельне представлення кожного символу має вигляд прямокутної матриці і не залежить від того в якому місці екрану він знаходиться. Таким чином відеосистемі необхідно десь зберігати піксельні представлення символів. Найбільш зручно зберігати сукупність піксельних представлень символьного набору (character set) у вигляді регулярної таблиці, що називається таблицею визначення символів (character definition table), таблицею шрифту (font table) або просто шрифтом (font).

При роботі відеосистеми у текстовому режимі формування зображення символів виконується за допомогою апаратного знакогенератора (hardware character generator), що є складовою частиною відеоадаптеру. Робота апаратного знакогенератора базується на використання таблиці шрифтів, що знаходиться в пам’яті. При цьому таблиця повинна бути розміщена у конкретній області пам’яті так, щоб до неї міг звертатись апаратний знакогенератор.

Знакогенератор отримує код символу з відеобуферу та номер поточного рядка розгортки на символьній матриці від контролеру ЕПТ і видає відповідний двійковий код, що перетворюється відповідними схемами у відеосигнал.

У відеоадаптері VGA апаратний знакогенератор використовує таблиці шрифтів із 256 символів, котрі знаходяться в банку 2 відеобуфера. Відеоадаптер VGA підтримує вісім таких таблиць. Кожна таблиця містить 256 32-байтних двійкових наборів, тому максимальна висота символьної матриці складає 32 строки розгортки. Коли висота символьної матриці на екрані складає менше 32 строк, знакогенератор просто ігнорує лишні байти у визначенні кожного символу.

Під час роботи в текстовому режимі у відеобуфері поряд з кодами символів міститься інформація, що показує як повинно формуватися зображення символу. Така інформація для конкретної символьної позиції називається атрибутами. Прикладами атрибутів можуть служити підвищена яскравість, мерехтіння, підкреслення, негативне зображення, колір символу і фону навкруги символу. Атрибутний контролер сприймає атрибути кожного символу і відповідним чином впливає на формування відеосигнала, що подається на монітор.

При роботі відеосистеми у графічному режимі формування зображення символів виконується за допомогою програмного знакогенератора (software character generator). Програмний знакогенератор – це відповідна частина програмного коду, що входить у склад базової системи введення-виведення або операційної системи. Робота програмного знакогенератора базується на використання таблиці шрифтів, що знаходиться в пам’яті. При цьому таблиця повинна бути розміщена у конкретній області ОЗП так, щоб до неї міг звертатись апаратний знакогенератор.

Часто з’являється необхідність у зміні екранних шрифтів, наприклад, у випадку відображення на екрані символів української та російської мови. Цю зміну можна виконати для відеоадаптерів, які підтримують шрифти, що завантажуються (loadable font або download font). До таких відеоадаптерів належить і відеоадаптер VGA.

Для того щоб працювати на комп’ютері з новими шрифтами текстового режиму, необхідно розробить нову таблицю шрифту, а потім зробить її доступною для апаратного знакогенератора, помістивши у відповідну область відеобуферу. Таблицю шрифта можна побудувати в будь-якій області ОЗП, а потім скопіювати її у відеобуфер. Можливо також загрузити цю таблицю у відеобуфер безпосередньо з дискового файла.

Копіювання таблиці шрифту в банк 2 відеобуферу потребує для прямої адресації цього банку відповідного програмування регістрів відеоадаптеру, що є досить складною задачею. Для її полегшення можна використати функцію 11h переривання INT 10h. Можливе також використання однієї з стандартних програм, призначених для модіфікації шрифтів текстового режиму (додаток 3).

Для того щоб працювати на комп’ютері з новими шрифтами графічного режиму, необхідно розробить нову таблицю шрифту, а потім зробить її доступною для програмного знакогенератора, помістивши у відповідну область ОЗП. Таблицю шрифту можна побудувати безпосередньо в ОЗП або загрузити цю таблицю з дискового файла.

Для полегшення цієї задачі можливе використання однієї з стандартних програм, призначених для модіфікації шрифтів графічного режиму (додаток 3).

Інформація про формування зображення символів на екрані у текстовому і графічному режимах міститься в [1, 4, 7].

**3.4. Контролер електронно-променевої трубки**

Схеми, що утворюють контролер ЕПТ (Cathode Ray Tube Controller – CRTC), використовуються для генерування сигналів горизонтальної і вертикальної синхронізації, формування на екрані курсору і збільшення лічильника адреси відеобуфера синхронно з утворенням растру. Інші складові частини відеоадаптеру считують дані з відеобуферу за адресою, що надходить з контролеру ЕПТ, декодують їх і видають сигнали кольоровості в монітор спільно з сигналами синхронізації від контролеру ЕПТ. Таким чином, однією з головних функцій контролеру ЕПТ є синхронізація даних, що зчитуються з відеобуферу, з сигналами керування монітором.

Окрім цієї функції контролер ЕПТ виконує декілька додаткових функцій. Серед них визначення форми і позиції апаратного курсору, вибір частини відеобуферу, що виводиться на екран, завдання апаратних атрибутів символів (підкреслення і мерехтіння).

**3.5. Растровий монітор**

Персональні комп'ютери комплектуються винятково растровими моніторами і тільки в більш дорогих і складних графічних станціях знаходять застосування векторні монітори. В растровому моніторі текст або рисунок формується електронним променем, що періодично сканує екран з утворенням на ньому стандартних близько розташованих рядків розгортки (scan lines), які займають весь екран і називаються растром. По мірі руху променю по рядку змінюється яскравість кожного з декількох сотень пікселів і на екрані з'являється зображення, яке сприймається людиною.

Які сигнали необхідно подавати в монітор? Звичайно, основним сигналом є аналоговий відеосигнал, що вказує, які піксели на рядку розгортки будуть світитися.

Інформація, що міститься в відеосигналі, повинна бути синхронізована з рухом променю по растру. Для синхронізації застосовуються спеціальні сигнали горизонтальної HSYNC і вертикальної VSYNC синхронізації (їх називають ще сигналами синхронізації строчної та кадрової розгорток, відповідно).

Кольоровий растровий монітор працює приблизно так же, але в ньому діють три електронних промені, що формуються окремими електронними джерелами і окремими схемами керування. Кожний промінь "відповідає" за індикацію одного з основних кольорів (червоного, зеленого, синього) адитивної кольорової схеми RGB. Будь-який з пікселів на екрані кольорового монітору фізично створений трьома невеликими і близько розташованими точками або смугами люмінесцентної речовини.

Сигнали кольору передаються з адаптеру в кольоровий растровий монітор по трьом окремим провідникам, що несуть сигнали трьох основних кольорів (рис. 3.4). Це забезпечує отримання найбільш високоякісних кольорових текстових і графічних зображень. В перших відеосистемах застосовувалися ТТЛ-рівні всіх сигналів. Сучасні адаптери формують аналогові сигнали і вимагають аналогових VGA-моніторів.



Рис. 3.2. Підключення кольорового VGA-монітору

Потрібно відзначити, що внутрішні схеми моніторів, як правило, не припускають прямого програмного впливу. Програмно доступні елементи знаходяться тільки в складі відеоадаптера і сигнали, що генеруються відеоадаптером, повністю визначають ті зображення, що спостерігається на екрані монітору.

**3.6. Кодування кольорів**

Відомо, що у відповідності з адитивною кольоровою схемою RGB будь-який колір є композицією трьох основних кольорів: червоного (Red), зеленого (Green), синього (Blue) (рис. 3.5). В залежності від того, яку інтенсивність має кожний з цих кольорів, одержується вся різноманітність кольорів оточуючого нас світу.

В комп’ютерах інтенсивність кожного кольору повинна бути представлена деякою дискретною величиною. В найпростішому випадку для кодування кожного з основних кольорів достатньо по одному біту (1 – колір присутній, 0 – колір відсутній). Ці біти називаються бітами R, G, і B. Разом з бітом інтенсивності I утворюється набір із 16 базових кольорів (табл. 3.1).

В адаптері VGA для формування кожного з трьох аналогових сигналів кольоровості використовується цифровий двійковий код довжиною 6 біт, тобто можливе число кольорів досягає величезної величини 256К. Однак водночас на екрані спостерігається не більше 256 кольорів (будь-які 256 кольорів з можливих 256К). Це обумовлено тим, що в режимі з максимальною кольоровістю кожний піксел кодується у відеобуфері 8 бітами.

В найсучасніших відеоадаптерах для кодування кольору піксела у відеобуфері використовується 24 біта (по 8 біт на кожен з трьох основних кольорів) і на екрані водночас можна спостерігати близько 16 мільйонів кольорів.



Рис. 3.4. Основні і додаткові кольори

Таблиця 3.1

Базове кодування кольорів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номеркольо- | Компоненти (біти) | Колір |
| ру | I | R | G | B |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чорний (Black) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Синій (Blue) |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Зелений (Green) |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Голубий (Cyan) |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Червоний (Red) |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Малиновий (Magenta) |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Коричньовий (Brown) |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Світло-сірий (Light-gray) |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Темно-сірий (Dark-gray) |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Світло-синій (Light-blue) |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Світло-зелений (Light-green) |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Світло-голубий (Light-cyan) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Світло-червоний (Light-red) |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | Світло-малин. (Light-magenta) |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | Жовтий (Yellow) |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Білий (White) |

**3.7. Система координат екрану**

В текстовому режимі екран поділяється на окремі символьні позиції (character positions або character boxes), в кожній з якої виводиться один символ. Символьні позиції визначаються двома координатами: номер текстового рядка (координата Y) і номер текстового стовпця (координата X). Початок координат (1, 1) знаходиться в верхньому лівому куту робочої області екрану, як показано на рис. 3.6.

В двох найбільш розповсюджених текстових режимах на екрані формуються 25 текстових рядків, що містять по 40 або 80 символів.



Рис. 3.6. Система координат в текстовому режимі

В графічному режимі можливий доступ до кожного окремого пікселу на екрані. Позиція пікселу визначається двома координатами: номер рядка (координата Y) і номер стовпця (координата X). Початок координат (0, 0) знаходиться в верхньому лівому куту робочої області екрану, як показано на рис. 3.7.



Рис. 3.7. Система координат в графічному режимі

**2. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ**

**2.1. Лабораторна робота № 3**

**ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ВІДЕОСИСТЕМИ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА
В ТЕКСТОВОМУ РЕЖИМІ**

**2.1.1. Мета роботи**

Ознайомитися з структурою, принципом роботи і програмуванням відеосистеми персонального комп'ютера в текстовому режимі.

В результаті виконання роботи студенти повинні набути:

* знання структури і принципу роботи відеосистеми персонального комп'ютера;
* навики програмування відеосистеми для виводу зображень на екран монітору в текстовому режимі;
* вміння використовувати на практиці можливостей відеосистеми персонального комп'ютера.

**2.1.2. Підготовка до лабораторної роботи**

1. Ознайомитися із структурною схемою і принципом роботи відеосистеми персонального комп'ютера у текстовому режимі (розділи 1.1,1.2,1.4 -1.7 даного методичного посібника і література [1, 4]). Повторити команди виведення на екран текстових зображень мови програмування Borland Pascal 7.0, роботу з інтегрованим середовищем даної мови. Вивчити приклад програми побудови зображень (додаток 1).

2. Намалювати у відповідному масштабі на папері з клітинками зображення в текстовому режимі, яке потрібно отримати, згідно індивідуального варіанту роботи (табл. 2.1, рис. 2.1). Визначити по цьому рисунку параметри елементів зображення, необхідні для формування даного зображення на екрані.

3. Скласти на мові програмування Borland Pascal 7.0 програму, що формує необхідне зображення. Допускається по узгодженню з викладачем застосування іншої мови програмування.



Рис. 2.1. Зображення на екрані в текстовому режимі

**2.1.3. Виконання роботи**

В текстовому режимі сформувати зображення на екрані монітору згідно даних індивідуального варіанту (таблиця 2.1, рис. 2.1). Забезпечити індикацію системного часу. Представити отримане зображення викладачу для перевірки.

Таблиця 2.1

Варіанти завдань для текстового режиму

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Текстовий режим  | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 2, 210, 102, 5 | 5, 515, 102, 4 | 7, 310, 82, 2 | 2, 512, 85, 5 | 4, 410, 72, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 4010 | 4512 | 4014 | 5010 | 5015 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзнизу |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | чорнийсиній | синійголубий | зеленийсиній | голубийсиній | синійзелений |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білийжовтийчервоний | св.-сірийбілийжовтий | білийжовтийчервоний | св.-сірийбілийжовтий | білийжовтийчервоний |

Таблиця 2.1 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Текстовий режим  | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 2, 25, 102, 5 | 5, 55, 102, 4 | 7, 38, 122, 2 | 2, 57, 85, 5 | 4, 410, 72, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 3010 | 2512 | 3012 | 308 | 2515 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзнизу |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | чорнийсиній | синійголубий | зеленийсиній | голубийсиній | синійзелений |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білийжовтийчервоний | св.-сірийбілийжовтий | білийжовтийчервоний | св.-сірийбілийжовтий | білийжовтийчервоний |

Таблиця 2.1 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Текстовий режим  | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 2, 55, 122, 5 | 5, 55, 82, 4 | 7, 38, 102, 2 | 2, 57,155, 5 | 4, 411, 82, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 5810 | 6012 | 4012 | 428 | 5415 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | праворучзнизу | ліворучзверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзнизу |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | синійчорний | червонийсиній | голубийчорний | зеленийкоричневий | чорнийсв.-сірий |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білиймалиновийзелений | св.-голубийсв.-зеленийжовтий | білийсв.-зеленийсв.-голубий | св.-зеленийбілийчервоний | св.-зеленийжовтийсв.-синій |

Таблиця 2.1 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Текстовий режим  | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 2, 55, 122, 5 | 5, 55, 82, 4 | 7, 38, 102, 2 | 2, 57, 65, 5 | 4, 411, 82, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 2810 | 2712 | 3012 | 328 | 2615 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | праворучзнизу | ліворучзверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзнизу |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | синійчорний | голубийсиній | зеленийчорний | голубийсиній | чорнийзелений |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білиймалиновийчервоний | св.-сірийсв.-зеленийжовтий | білийжовтийсв.-голубий | св.-зеленийбілийжовтий | білийжовтийсв.-синій |

Таблиця 2.1 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Текстовий режим  | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів | 80х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 3, 55, 123, 5 | 4, 55, 82, 6 | 6, 38, 106, 2 | 4, 57,155, 3 | 8, 411, 84, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 4812 | 5010 | 4512 | 428 | 3415 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | ліворучзверху | ліворучзнизу | ліворучзверху | праворучзнизу | праворучзверху |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | синійзелений | червонийголубий | голубийсв.-сірий | зеленийсиній | зеленийсв.-сірий |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білийжовтийзелений | білийсв.-зеленийжовтий | жовтийсв.-зеленийсв.-голубий | св.-сірийбілийзелений | білийжовтийсв.-синій |

Таблиця 2.1 (закінчення)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Текстовий режим  | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів | 40х2516 кольорів |
| 2. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2- точка 3 (відноснакоордината у вікні) | 2, 55, 102, 5 | 5, 45, 62, 4 | 7, 38, 112, 2 | 2, 37, 55, 4 | 4, 410, 82, 7 |
| 3. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 2410 | 2612 | 2812 | 3212 | 2614 |
| 4. Індікація систем-ного часу (точка 4) | праворучзверху | ліворучзверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзнизу |
| 5. Колір фону- загальний- у вікні | синійзелений | зеленийсиній | синійчорний | голубийчервоний | синійзелений |
| 6. Колір символів- текст- системний час- рамка вікна | білиймалиновийчервоний | св.-сірийсв.-зеленийжовтий | білийжовтийсв.-голубий | св.-зеленийбілийжовтий | білийжовтийсв.-синій |

2**.1.4. Зміст звіту.**

1. Найменування і мета лабораторної роботи.

2. Завдання на роботу згідно індивідуального варіанту.

3. Розрахунок параметрів елементів зображення для текстового режиму.

4. Програма побудови зображення для текстового режиму.

5. Результати роботи (отримане зображення).

6. Висновки.

**2.1.5. Контрольні запитання**

1. Яка інформація зберігається у відеобуфері в текстовому режимі роботи монітору?
2. Поясніть призначення знакогенератору. Яка інформація зберігається в ньому?
3. Поясніть призначення атрибутного контролера.
4. Які сигнали подаються з відеоадаптера на VGA - монітор?
5. Принципи базового кодування кольорів.
6. Растровий монітор, принцип його роботи.
7. Формат екрану і система координат текстового режиму.
8. Команди завдання кольору символів і кольору фону в текстовому режимі.
9. Команди завдання і отримання координат курсору в текстовому режимі.
10. Команди завдання вікна в текстовому режимі.

**2.2. Лабораторна робота № 4**

**ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ВІДЕОСИСТЕМИ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА
В ГРАФІЧНОМУ РЕЖИМІ**

**2.2.1. Мета роботи**

Ознайомитися з структурою, принципом роботи і програмуванням відеосистеми персонального комп'ютера в графічному режимі.

В результаті виконання роботи студенти повинні набути:

* знання структури і принципу роботи відеосистеми персонального комп'ютера;
* навики програмування відеосистеми для виводу зображення на екран монітору в графічному режимі.
* уміння використовувати на практиці можливості відеосистеми персонального комп'ютера;

**2.2.2. Підготовка до лабораторної роботи**

1. Ознайомитися із структурною схемою і принципом роботи відеосистеми персонального комп'ютера у графічному режимі (розділи 1.1,1.2,1.4 -1.7 даного методичного посібника і література [1, 4]). Повторити команди виведення на екран графічних зображень мови програмування Borland Pascal 7.0, роботу з інтегрованим середовищем даної мови. Вивчити приклад програми побудови зображень (додаток 2).

2. Намалювати у відповідному масштабі на папері з клітинками зображення в графічному режимі, яке потрібно отримати, згідно індивідуального варіанту роботи (табл. 2.2, рис. 2.2 - 2.4). Визначити по цьому рисунку параметри елементів зображення, необхідні для формування даного зображення на екрані.

3. Скласти на мові програмування Borland Pascal 7.0 програму, що формує необхідне зображення. Допускається по узгодженню з викладачем застосування іншої мови програмування.

**2.2.3. Виконання роботи**

В графічному режимі сформувати зображення згідно даних індивідуального варіанту (таблиця 2.2, рис.2.2 – 2.4). Забезпечити індикацію системного часу. Представити отримане зображення викладачу для перевірки.



Рис. 2.2. Зображення на екрані в графічному режимі



Рис. 2.3. Зображення на екрані в графічному режимі



Рис. 2.4. Зображення на екрані в графічному режимі

Таблиця 2.2

Варіанти завдань для графічного режиму

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 100, 8030, 150 | 120, 10010, 150 | 140, 5080, 200 | 200, 10070, 120 | 210, 7050, 200 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 400300 | 400350 | 400400 | 400320 | 400400 |
| 5. Ребро кубу | 100 | 150 | 120 | 170 | 180 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | чорний | синій | синій | зелений | синій |
| 7. Колір зображення | жовтий | білий | жовтий | білий | червоний |

Таблиця 2.2 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 100, 8030, 150 | 120, 10010, 150 | 140, 10080, 170 | 200, 10070, 150 | 210,5070, 200 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 400300 | 400330 | 400340 | 400320 | 380400 |
| 5. Ребро кубу | 120 | 160 | 120 | 100 | 170 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | чорний | зелений | чорний | зелений | голубий |
| 7. Колір зображення | св.-зелений | жовтий | білий | св.-голубий | жовтий |

Таблиця 2.2 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 100, 80200, 250 | 120, 100200, 250 | 140, 50200, 300 | 200, 100200, 250 | 230, 100200, 300 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 400300 | 400350 | 410390 | 420320 | 400370 |
| 5. Радіус кола | 100 | 150 | 120 | 130 | 110 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | чорний | синій | синій | зелений | синій |
| 7. Колір зображення | жовтий | білий | жовтий | білий | жовтий |

Таблиця 2.2 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 100, 80210, 240 | 120, 100205, 240 | 140, 50205, 310 | 200, 100210, 250 | 210, 100200, 180 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 400310 | 400360 | 420380 | 420330 | 400380 |
| 5. Радіус кола | 100 | 150 | 120 | 130 | 110 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | синій | червоний | синій | зелений | синій |
| 7. Колір зображення | жовтий | білий | червоний | жовтий | св.-сірий |

Таблиця 2.2 (продовження)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 100, 8030, 250 | 120, 10010, 300 | 140, 5080, 300 | 200, 10070, 250 | 150, 10070, 300 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 450350 | 430330 | 430330 | 420310 | 450350 |
| 5. Відстань між центрами кіл | 180 | 220 | 230 | 240 | 260 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | чорний | синій | синій | зелений | синій |
| 7. Колір зображення | жовтий | білий | жовтий | білий | жовтий |

Таблиця 2.2 (закінчення)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр зображення | Варіант |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Графічний режим  | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів | 640х48016 кольорів |
| 2. Номер рисунку | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 3. Координати точок (X, Y)- точка 1- точка 2 (відноснакоордината у вікні) | 110, 8050, 250 | 120, 10030, 310 | 140, 2570, 350 | 200, 6070, 220 | 230, 10070, 270 |
| 4. Розмір вікна- по горизонталі- по вертикалі | 460360 | 450330 | 430450 | 420410 | 450350 |
| 5. Відстань між центрами кіл | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| 5. Індікація систем-ного часу (точка 3) | ліворучзверху | праворуч зверху | праворучзнизу | ліворучзнизу | праворучзгори |
| 6. Колір фону | зелений | синій | чорний | зелений | синій |
| 7. Колір зображення | жовтий | червоний | жовтий | св.-сірий | св.-червоний |

**2.2.4. Зміст звіту.**

1. Найменування і мета лабораторної роботи.

2. Завдання на роботу згідно індивідуального варіанту.

3. Розрахунок параметрів зображення для графічного режиму.

4. Програма побудови зображення для графічного режиму.

5. Результати роботи (отримане зображення).

6. Висновки.

**2.2.5. Контрольні запитання**

1. Яка інформація зберігається у відеобуфері в графічному режимі роботи монітору?
2. Принципи базового кодування кольорів.
3. Як визначити максимально можливу кількість кольорів, що можуть бути одночасно відображені на екрані монітору?
4. Формат екрану і система координат графічного режиму.
5. Команди задання кольору ліній і кольору фону в графічному режимі.
6. Команди задання і отримання координат курсору в графічному режимі.
7. Команди задання вікна в графічному режимі.
8. Команди малювання ліній.
9. Команди малювання кіл і дуг.
10. Команди ініціювання графічного режиму.

**Додаток 1**

**Приклад програми формування зображення
в текстовому режимі**

program soi\_lab1;

{Використати стандартні модулі}

uses Dos, Crt;

{Об’ява змінних, що будуть використані у програмі}

var

 hour, min, sec, sec100, sec\_old: word;

 strtime, strtmp: string[10];

 ch: char;

begin {Початок програми}

 textbackground (black); {Колір фону}

 textcolor (lightgray); {Колір переднього плану}

 clrscr; {Очистити екран}

 gotoxy (1,1); {Координати курсору}

 write ('ТЕКСТОВИЙ РЕЖИМ');

 window (10,10,30,20); {Текстове вікно}

 textbackground (blue);

 textcolor (lightgreen);

 clrscr;

 gotoxy (1,1);

 write ('ТЕКСТОВЕ ВІКНО');

 window (1,1,80,25);

 textbackground (black);

 textcolor (lightgray);

 sec\_old:= 0;

 repeat;

 strtime:= '';

 {Отримати системний час: години, хвилини,

 секунди, соті долі секунди}

 gettime (hour, min, sec, sec100);

 if ((sec-sec\_old >= 5) and (sec mod 5 = 0)) then

 begin

 sec\_old:= sec;

 if hour < 10 then begin

 strtime:= strtime + '0';

 str (hour:1, strtmp);

 end

 else str (hour:2, strtmp);

 strtime:= strtime + strtmp + ':';

 if min < 10 then begin

 strtime:= strtime + '0';

 str (min:1, strtmp);

 end

 else str (min:2, strtmp);

 strtime:= strtime + strtmp + ':';

 if sec < 10 then begin

 strtime:= strtime + '0';

 str (sec:1, strtmp);

 end

 else str (sec:2, strtmp);

 strtime:= strtime + strtmp;

 gotoxy (70, 1);

 write (strtime);

 end;

 until keypressed; {Відображати на екрані сформоване

 зображення, поки не натиснута будь-яка клавіша}

end.

**Додаток 2**

**Приклад програми формування зображення
в графічному режимі**

program soi\_lab2;

 {Використати стандартні модулі}

 uses Graph, Сrt;

 {Об’ява змінних, що будуть використані у програмі}

 var

 grDriver: Integer;

 grMode: Integer;

 ErrCode: Integer;

 ch: Сhar;

 x1, x2, y1, y2, xmax, ymax: Integer;

begin {Початок програми}

 {Ініціювання графічного режиму

 grDriver - графічний драйвер

 grMode - графічний режим

 'c:\bp\bgi' - місце розташування графічного драйверу}

 grDriver:=Detect;

 InitGraph (grDriver, grMode, 'c:\bp\bgi');

{Перевірка на наявність можливих помилок
 під час ініціювання графічного режиму}

 ErrCode := GraphResult;

 if ErrCode < > grOk then begin

 Writeln ('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode));

 halt (1);

 end;

 {Установка кольору фону і кольору переднього плану}

 setbkcolor (green); {Колір фону}

 setcolor (white); {Колір графічного рисунку}

 {Установка графічного вікна}

 x1:= 100; y1:= 100; x2:= 400; y2:= 400;

 setviewport (x1, y1, x2, y2, clipon);

 {Виведення рамки графічного вікна}

 xmax:= x2 - x1;

 ymax:= y2 - y1;

 line (0, 0, xmax, 0);

 line (0, 0, 0, ymax);

 line (xmax, 0, xmax, ymax);

 line (0, ymax, xmax, ymax);

{Стислий перелік процедур, які можуть бути використані
 для формування графічного зображення.

procedure SetBkColor (ColorNum: Word);

Встановлює колір фону.

procedure SetColor (Color: Word);

Встановлює колір графічного рисунку.

procedure SetViewPort (X1, Y1, X2, Y2: Integer;
 Clip: Boolean);

Встановлює вікно у графічному режимі. Координати лівого верхнього кута – X1, Y1, правого нижнього – X2, Y2.

procedure Line (X1, Y1, X2, Y2: Integer);

Малює лінію від точки з координатами X1,Y1 до точки з координатами X2,Y2.

procedure LineTo (X, Y: Integer);

Малює лінію від поточного положення курсора графічного режиму до точки з координатами X,Y.

procedure MoveTo (X, Y: Integer);

Переміщює курсору графічного режиму у точку з координатами X,Y.

procedure Circle (X, Y: Integer; Radius: Word);

Малює коло з радіусом Radius і центром у точці з координатами X,Y.

procedure Arc (X, Y; Integer; StAngle, EndAngle,
 Radius; Word);

Малює дугу з радіусом Radius з центром у точці з координатами X,Y від кута StAngle до кута EndAngle.

procedure PutPixel (X, Y: Integer; Pixel: Word);

Виводить точку з координатами X,Y і кольором Pixel.

}

 ch:= readkey; {Відображати на екрані сформоване

 зображення, поки не натиснута будь-яка клавіша}

 CloseGraph; {Закрити графічний режим}

end.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Григорьев В.Л. Видеосистемы ПК фирмы IBM. – М.: Радио и связь, 1993.

2. Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

3. Лю Ю - Ч., Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. – М.: Радио и связь, 1987.

4. Нортон П. Программно - аппаратная организация IBM PC. – М.: Радио и связь, 1991.

5. Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS DOS. – М.: Радио и связь, 1991.

6. Нортон П. Справочное руководство по MS DOS. – М.: Радио и связь, 1992.

7. Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IBM PC XT. Программирование на языке ассемблера. – М.: Радио и связь, 1989.