Приклад:
x = ( (-a+b) / (b-c) ) / ( (c*2+1) * (d/4-1) ) *5

char a, b 
short int c, d 
int x 

mov al, a;
neg al;
add al, b;
mov bl, al; // bl=(-a+b)
mov al, b;
cbw;
sub ax, c; // ax=(b-c)
///				xchg ax, bx // ax=(-a+b) bx=(b-c)
mov cx, ax; //cx=(b-c)
mov al, bl; //al=(-a+b)
cbw; // ax=(-a+b)
cwd; // dx:ax=(-a+b)
idiv cx; // ax=(-a+b) / (b-c)

mov bx, ax; bx=(-a+b) / (b-c)
mov ax, c;
sal ax, 1; //mov, cx, 2; imul cx; mov cx,1; idiv cx;
inc ax; 
mov cx, ax;
mov ax, d;
sar ax, 2; //ax=d/4
dec ax; //ax=d/4 – 1
imul cx; dx:ax = (c*2+1) * (d/4-1)
mov cx,1;
idiv cx; ax=(c*2+1) * (d/4-1)
xchg bx, ax; // ax=(-a+b) / (b-c)  bx=(c*2+1) * (d/4-1)

cwd; //dx:ax=(-a+b) / (b-c)
idiv bx; //ax=( (-a+b) / (b-c) ) / ( (c*2+1) * (d/4-1)
mov bx, 5;
imul bx; // dx:ax=( (-a+b) / (b-c) ) / ( (c*2+1) * (d/4-1) ) *5

[bookmark: _GoBack]sal dx, 16; 
OR edx, eax;
mov x, edx;







