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[bookmark: _Toc200058529][bookmark: _Toc200978706][bookmark: _Toc201056029][bookmark: _Toc217458353]РОЗДІЛ 6 ПРИЗНАЧЕННЯ АГРЕГАТНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА ВИБІР ОБЛАДНАННЯ
[bookmark: _Toc200058530][bookmark: _Toc200978707][bookmark: _Toc201056030][bookmark: _Toc217458354]6.1 Призначення агрегатного відділення
[bookmark: _Toc199770664]Агрегатне відділення призначається для поточного ремонту агрегатів та вузлів, а саме  ремонту і регулювання зчеплень,  коробок передач, карданних валів, редукторів задніх і передніх мостів, рульового  та гальмівного  керування.
[bookmark: _Toc199770665]Характерними ремонтними роботами по агрегатам, трансмісії є заміна фрикційних накладок і підшипників зчеплення, заміна шестерень і підшипників в коробці передач заміна шестерень і підшипників в редукторі заднього моста, а також регулювання зачеплення між веденою та ведучою шестернями і регулювання натягу підшипників. Ремонт механізмів керування заключається в заміні зношених деталей, правці зігнутих рульових тяг та інше.
[bookmark: _Toc199770666]Короткий опис технологічного процесу :
[bookmark: _Toc199770667]Агрегати і вузли поступаючи в ремонт після зовнішньої мийки поступають на верстати або відповідні стенди. 
[bookmark: _Toc199770668]Після часткового або повного розбирання агрегату на деталі його деталі підлягають мийці, контролю, сортуванню.
[bookmark: _Toc199770669]Деталі сортують на придатні без ремонту, придатні з ремонтом та утіль. Потім вони поступають на верстати і стенди де проходить складання вузлів агрегатів.
[bookmark: _Toc199770670]Ремонт в основному проходить шляхом заміни несправних деталей новими, або раніше відремонтованими. 
[bookmark: _Toc199770671]Кінцеве складання, обкатка, регулювання і доводка агрегатів проводиться на стендах. 
[bookmark: _Toc199770672]Відремонтовані агрегати і вузли повертаються на автомобіль, або здаються на склад. 
[bookmark: _Toc199770673]Несправні деталі здаються на склад в обмін на нові, або відремонтовані. Непотрібні деталі списуються в утиль, а ті, що потребують ремонту, направляються на спеціалізовані ремонтні підприємства або дільниці .

[bookmark: _Toc199770674][image: ]
[bookmark: _Toc199770675]Схема технологічного процесу виконання робіт в відділенні


[bookmark: _Toc199770676][bookmark: _Toc217458355]6.2. Вибір технологічного обладнання
[bookmark: _Toc199770677]Таблиця 6.1
	Позн.
	Найменування обладнання
	Модель
	Кільк.
	Розміри,
мм
	Примітка

	1
	Стенд для розбирання та збирання мостів автомобілів 
	Р-723
	1
	920х640
	-

	2
	Ящик для піску
	Вл. вигот.
	1
	1000х500
	-

	3
	Ящик для брудної ветоші
	Вл. вигот.
	1
	400×400
	-

	4
	[bookmark: _Toc199770678]Візок для перевезення агрегатів
	Б-124
	1
	1200х600
	-

	5
	Стенд для розбирання та збирання редукторів ведучих мостів
	Р-640
	1
	850х650
	-

	6
	Стелаж поличний 
	Ф177СБ
	4
	1500х560
	-

	7
	Ванна для миття деталей в гасі
	К-63
	1
	1000х450
	-

	8
	Установка для миття деталей
	Magido L102
	1
	1940х1640
	4,1кВт

	9
	Стенд для перевірки насосів рульового керування автомобілів з гідро підсилювачами
	SIM-STER EKO DIGIT-PRO
	1
	980х820
	-

	10
	Стіл для дефектування деталей
	ОРГ-1785
	1
	2400х800
	-

	11
	Ящик для відходів
	
	1
	500х500
	-

	12
	Верстак слюсарний
	3701
	1
	1100х700
	-

	13
	Кран балка
	ПТ-054
	1
	-
	-

	14
	Шафа для інструментів
	ОРГ-010А
	2
	1000х520
	-

	15
	Прес настільний
	Р-324
	1
	500х400
	-

	16
	Стіл монтажний металевий
	СПМ-413
	1
	1200х800
	-

	17
	Верстат настільно-свердлильний
	ГМ-112
	1
	730х355
	0,6кВт

	18
	Ящик для чистої ветоші
	
	1
	400х400
	-

	19
	Стенд для збирання та регулювання зчеплень
	Р-207
	1
	580х490
	-

	20
	Прес для клепки фрикційних накладок
	Р-335
	1
	420х430
	-

	21
	Верстат для розточування гальмівних барабанів та обточування накладок гальмівних колодок автомобілів
	ТТН 420
	1
	1820х900
	0,9 кВт

	22
	Стенд для зрізання зношених накладок з гальмівних колодок
	Р-174
	1
	880х720
	1,2кВт

	23
	Верстат точильно-шліфувальний
	BKS-2500
	1
	750х600
	2,8кВт

	24
	Стенд для розбирання та збирання коробок передач
	Р-784
	1
	900х800
	-
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