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[bookmark: _Toc217458356]РОЗДІЛ 7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ
Розрахунок економічної ефективності проектування вантажного АТП.
Таблиця 7.1
Характеристика підприємства
	№ з/п
	Параметр
	Одиниця виміру
	Позначення
	Значення

	1
	Кількість рухомого складу:

SCANIA XT 
SCHMITZ SKI 24
	шт.
	Аобл



	100

50
50

	2
	Середня відстань перевезення
	км
	lсер
	250

	3
	Коефіцієнт випуску
	-
	тг
	0,72

	4
	Коефіцієнт використання пробігу
	-
	αв
	0,7

	5
	Кількість робочих днів за рік
	дні
	Dр
	365

	6
	Тривалість зміни
	год.
	-
	8

	
	Виробничі приміщення
	м2
	Fвп
	3024

	7
	Площа адмінбудівель
	м2
	Fаб
	450


[bookmark: _Toc217458357]7.1. Вихідні параметри
Балансова вартість одиниці рухомого складу:
SCANIA XT - 3400000,00
SCHMITZ SKI 24 - 1400000,00
Середня вартість одиниці рухомого складу:

SСЕР= =   = 3600000 грн.                                                                 (7.1)
де    Sі – середня вартість одиниці рухомого складу даної моделі, грн.;
Аі – кількість автомобілів даної моделі, шт.
Вартість автомобілів:
Sрс=Sсер ·Аобл = 3400000·50 + 1400000·50 = 240000000,00 грн.          (7.2)
Вартість виробничих приміщень, грн.:
Вб= Цсер·FΣ ,                                                        (7.3)
де    Цсер– вартість будівництва 1 м2 приміщення (20000…30000 грн.) 
FΣ – сумарна площа приміщень АТП, м2.
Sбуд= Цб.вп· Fвп+ Цб.ад· Fад = 105000000,00 грн.                                 (7.4)
Вартість технологічного обладнання:
[bookmark: bookmark0]Sобл= чобл ·Вб =   0,7· 105000000,00 = 73500000 грн.                               (7.5)
де     чобл – частка вартості обладнання від вартості приміщень (60…70%).
Загальна вартість основних фондів, грн.:
Фосн= Sрс+ Sбуд+ Sобл= 240000000 + 105000000 + 73500000 = 418500000 грн. (7.6)
Середня вантажопідйомність автомобіля:
qА (сер) == 14 т,                     (7.7)
де     qА (і) – вантажопідйомність автомобіля даної моделі, т.
Загальна вантажопідйомність автомобілів:
QΣ = Аобл · qА (сер) = 49 · qА (сер)= 10 ·14 = 1400 т                   (7.8)
Середньодобова кількість автомобілів в роботі:
Ар = Аобл  · αв = 100 · 0,82= 82  шт.                                    (7.9)
де      αв–коефіцієнт використання рухомого складу.
Середньодобовий пробіг автомобіля:
lсер == 250 км                (7.10)
Річний пробіг автомобілів:
LΣ= lсер · Ар· Dр = 7482500 км                         (7.11)

Проектний вантажообіг за рік:
W= QΣ · lсер· Dр · αв = 1280 · 500· 256 · 0,72 =8589910000 тоно-км.  (7.12)
Проектний обсяг перевезень:
Р = QΣ ·Dр · αв · αL = 1280· 256 · 0,72 · 0,70 = 209510 т                     (7.13)
де    αL– коефіцієнт використання пробігу.
[bookmark: _Toc217458358]7.2. Виробничі витрати
Заробітна платня водіїв, грн.:
– за погодинною формою оплати:
Зо = Sсер ·Т3 ·Кд ·Кпр ·Dр · nв = 25721696,00 грн.,                            (7.14)
де     Sсер – середня погодинна тарифна ставка, грн. (110 грн/год.);
Т3 – тривалість зміни, год.;
Кд – коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату робітників (10%);
Кпр – коефіцієнт, що враховує преміальні виплати (30…40%);
nв – чисельність водіїв (nв =Аобл).
– за відрядною формою оплати: 
Зв=(SтQΣ + Sткм ·W)Кд·Кпр =  2995993,00 грн.                                  (7.15)
де     Sт – тариф за 1 т вантажу;
Sткм – тариф за 1 т-км вантажу.
Річний фонд заробітної платні, грн.:
Зр = Зо + Зв  =25721696,00 + 2995993,00  = 28717689,00 грн.             (7.16)
Потреба в пальному на рік:
Qп = 10-2 (QL·LΣ+ QW·W)·Кз  ,  л                                 (7.17)
де     QL сер – середня норма витрати палива на 100 км пробігу;
QLсер == 20 л/100 км .          (7.18)
QW сер – середня норма витрати палива на 100 т-км;
QWсер == 1,65л/100 т-км.         (7.19)
Кз– коефіцієнт, що враховує роботу в зимовий період та витрати палива на господарський транспорт, технічне обслуговування і ремонт (Кз= 1,05…1,08).
Qп = 10-2 (67·2432857+ 1,65·45734535)·1,08 = 202027500 л
Витрати на паливо, грн.:
Вп = Цпал · Qп =55 · 202027500 = 11111512500,00 грн.                    (7.20)
де     Цпал – середня ціна 1 л палива (55 грн/л).
Цпал =  = 55 грн.           (7.21)
де     Цпал(і) – оптова ціна 1 л палива для відповідного автомобіля.
Витрати на мастила, грн.:
Ві = 10-2 ·Ц і · Qп·К м сер(і),                                               (7.22)
де     Ц і – оптова ціна відповідного мастила, грн./ л.;
К м сер(і) – середній відсоток витрат відповідних мастил до витрат палива; 

К м сер(і) = ,%                                        (7.23)
– моторні мастила:

К м сер= 2,5 %
Вм= 10-2 ·Ц м· Qп·К м сер = 10-2 · 81,34· 202027500· 2,5 = 757603125,00 грн.
– трансмісійні мастила:

Ктр сер= = 0,35 %
Втр= 10-2 Цтр·Qп·Ктр сер = 10-2 110,62·202027500·0,35 = 141419250,00 грн.
– консистентні мастила:

Кк сер= 0,285 %
Вк = 10-2 ·Ц к· Qп·Кк сер = 10-2  35,71·202027500· 0,285 = 40304486,25 грн.
– спеціальні мастила:

К с сер= 0,11 %
Всп = 10-2 ·Ц с· Qп·К с сер = 10-2 ·95,49 202027500·0,11 = 55557562,50 грн.
Загальні витрати на мастила:
Вмаст = Вм+ Втр + Вк + Всп =  994884423,75 грн.                             (7.24)
Витрати на заміну зношених та на ремонт шин, грн.
Середня ціна шини:

Цш(сер) == 22000 грн                                         (7.25)
де     Цi–ціна однієї шини автомобіля, грн.
Середньовиважена кількість коліс на автомобілі:

nсер==  = 8 шт.,                      (7.26)
де     ni–кількість коліс в автомобілі, шт.
Середній гарантований пробіг нової шини:

Lш(сер) = = = 75000 км,          (7.27)
де     Lі–  середній гарантований пробіг шини, км.
Витрати на заміну зношених та на ремонт шин:
Вш== 12720250,00 грн.                                   (7.28)
деКш–  середній коефіцієнт витрат на ремонт шин.
Витрати на обслуговування рухомого складу:
– на обслуговування і ремонт рухомого складу:
Врс= γобс.рс ·Ккр(сер) ·SА(сер) ·Аобл = 15600000,00 грн.                              (7.29)
де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт рухомого складу  (5%).
Ккр(сер) – середній коефіцієнт відрахувань на капітальний ремонт рухомого складу.
– на обслуговування і ремонт технологічного обладнання:
ВТО = γобс.то · Sобл = 3675000,00 грн.                          (7.30)
де     γобс.то – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт технологічного обладнання (5%).
– на будівлі:
Вбуд = γобс.буд · Sбуд = 21000000,00 грн.
де     γобс.буд – нормативний коефіцієнт відрахувань на будівлі (5%).
Загальні витрати на обслуговування основних фондів:
Вoбс = Врс + ВТО + Вбуд =  40275000,00 грн.                                    (7.31)
Інші витрати підприємства, грн.:
Він = γін Вoбс = 0,025 ·40275000 = 1006875,00 грн.,                  (7.32)
де     γін – нормативний коефіцієнт  на інші витрати підприємства (2,5 %).
Накладні витрати підприємства.:
Н=γнВoбс = 0,25 ·40275000 = 10068750,00 грн.                    (7.33)
де    γн – нормативний коефіцієнт  накладних витрат підприємства (25 30 %).
Загальні виробничі витрати за рік, грн.:
ВР = Зр+ Вп+ Вмаст+ Вш+ Вoбс + Він + Н = 51350625,00 грн.                     (7.34)
Амортизаційні відрахування.:
– на відновлення та капітальний ремонт рухомого складу:
Арс =  γобс.рсSрс = 0,25 · 240000000 = 60000000,00 грн.,          (7.35)
де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт рухомого складу (25 %);
– на відновлення та капремонт технологічного обладнання:
Ато= γам.то · Sобл =0,15 · 735000000 = 11025000,00 грн.,           (7.36)
деγам.то – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт   технологічного обладнання (15 %);
– на відновлення та капітальний ремонт будівель:
Абуд = γам.буд· Sбуд = 0,025 · 105000000,00 = 2625000,00 грн.,           (7.37)
де     γам.буд – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт  виробничих площ (2,5 %);
– загальна сума відрахувань:
Азаг = Арс + Ато + Абуд =  73650000,00 грн.                               (7.38)
Загальні витрати підприємства за рік:
ВΣ = Вр +Азаг = 54665625 + 73650000 = 12272835487,75 грн.     (7.39)

[bookmark: _Toc217458359]7.3. Економічні показники
Собівартість перевезення вантажів:
– собівартість тоно-кілометра: 

Сткм= = = 1,43 грн./(т.-км)                         (7.40)
– собівартість перевезення 1 тони:

Сткм == = 58578,76 грн./ т                       (7.41)
– собівартість кілометра пробігу:

Сткм == = 1640,21 грн./ км                                    (7.42)
Доходи підприємства за рік:
ДΣ = τq·QΣ + τкм·LΣ  + τh·TΣ  =                               (7.43)
= 2.9·1386 + 12.6·6599500  + 4.47·50636432  = 12367119047,75 грн.
де     τq – доходна ставка за 1 т-км пробігу, грн.;
τкм– доходна ставка за 1 км пробігу, грн.
Прибутки підприємства:
П=ДΣ – ВΣ =12367119047,75–12272835487,75 = 94283560,00 грн. (7.44)
Податок на додану вартість:
      ПДВ = 0,22 · П =0,22 · 94283560,00 = 20742383,20 грн.                  (7.45)
Прибуток чистий:
Пч = П–ПДВ = 94283560,00 – 20742383,20 = 73541176,8 грн .     (7.46)
Рентабельність підприємства:
R=== 17,57%                                    (7.47).




Таблиця 7.2.
Основні техніко-економічні показники
	№
з/п
	Показники
	Одиниці
виміру
	Показник

	1
	Кількість автомобілів
	шт.
	100

	2
	Загальний пробіг за рік
	тис. км.
	7482,5

	3
	Середньодобовий пробіг
	км.
	250

	4
	Коефіцієнт випуску
	-
	0,82

	5
	Обсяг перевезень за рік
	т
	209510

	6
	Вантажообіг за рік
	тоно-км
	8589910000

	7
	Загальні витрати за рік
	грн.
	12272835487,75

	8
	Доходи підприємства за рік
	грн.
	12367119047,75

	9
	Собівартість 1 т.-км
	грн.
	1,43

	10
	Прибуток підприємства
	грн.
	73541176,8

	11
	Рентабельність
	%
	17,57
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