Практична робота № 1
Класифікація об'єкта за класом наслідків та категорією складності
Мета роботи
Набути практичних навичок віднесення будівлі до класу наслідків (відповідальності) СС1–СС3 та визначення категорії складності об'єкта будівництва з обґрунтуванням за пунктами чинних нормативних документів.
Вихідні дані
Комплект вихідних даних на об'єкт: призначення, поверховість, габарити, площа, розрахункова кількість людей у будівлі та поблизу неї, наявність небезпечних речовин, значення об'єкта для інфраструктури. Об'єкт обирається студентом як наскрізний для всього курсу і погоджується з викладачем.
Стислі теоретичні відомості
Клас наслідків (відповідальності) характеризує можливі наслідки відмови об'єкта і встановлюється за найвищим значенням серед усіх ознак: можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті та перебувають ззовні; обсяг можливого економічного збитку; втрата об'єктів культурної спадщини; припинення функціонування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Класу наслідків відповідає категорія складності об'єкта, від якої залежать вимоги до складу проєктної документації, необхідність експертизи, науково-технічного супроводу та авторського нагляду.
Клас наслідків визначає також цільовий рівень надійності – значення індексу надійності β та коефіцієнта надійності за відповідальністю γn, який використовується у подальших розрахунках.
Порядок виконання
1. Скласти стислий опис об'єкта та таблицю його вихідних характеристик (призначення, розміри, поверховість, конструктивна схема, орієнтовна вартість).
2. Обчислити або обґрунтовано прийняти розрахункову кількість людей, які постійно перебувають в об'єкті та періодично перебувають усередині й ззовні.
3. За кожною ознакою відповідальності визначити відповідне значення класу наслідків із посиланням на конкретний пункт та таблицю ДБН.
4. Визначити підсумковий клас наслідків за найвищим значенням серед усіх ознак і категорію складності об'єкта.
5. Виписати процедурні наслідки: необхідність експертизи проєкту, науково-технічного супроводу, вимоги до кваліфікації виконавців.
6. Прийняти цільовий індекс надійності β та коефіцієнт γn для подальших розрахунків у практичних роботах 2 і 4.
7. Сформулювати висновок.
Зміст звіту
– Опис об'єкта і таблиця вихідних характеристик.
– Таблиця визначення класу наслідків за всіма ознаками з посиланнями на нормативні пункти.
– Обґрунтування підсумкового класу наслідків і категорії складності.
– Прийняті значення β і γn.
– Висновок.
Контрольні запитання
1. Чим клас наслідків відрізняється від категорії складності об'єкта?
2. Чому підсумковий клас наслідків приймається за максимальним, а не за середнім значенням ознак?
3. Як враховується кількість людей, що перебувають ззовні об'єкта?
4. Які додаткові вимоги виникають для об'єктів класу СС3?
Варіанти завдань
	№
	Об'єкт
	Поверховість
	Площа поверху, м²
	Кількість людей
	Додаткові умови

	1
	Загальноосвітня школа
	3
	1200
	550
	Спортивна зала, їдальня на 200 місць

	2
	Торговельно-розважальний центр
	4
	4500
	2000
	Кінозали, підземний паркінг на 150 місць

	3
	Житловий будинок
	16
	700
	320
	Вбудовані приміщення громадського призначення

	4
	Адміністративно-офісна будівля
	9
	900
	600
	Конференц-зала на 200 місць

	5
	Виробничий корпус механічної обробки
	1 (h = 8 м)
	3000
	120
	Мостовий кран, ділянка фарбування

	6
	Лікарня, стаціонарний корпус
	5
	1500
	400
	Операційний блок, маломобільні пацієнти

	7
	Готель
	7
	800
	250
	Ресторан, сплячий контингент

	8
	Спортивна споруда з трибунами
	2 (h = 14 м)
	2200
	1200
	Масове одночасне перебування глядачів

	9
	Склад готової продукції
	1 (h = 12 м)
	5000
	30
	Стелажне зберігання висотою 9 м

	10
	Заклад дошкільної освіти
	2
	600
	180 + 40
	Діти, не здатні до самостійної евакуації


Об'єкт варіанта є наскрізним для практичних робіт 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 і 16. Відсутні характеристики (конструктивна схема, матеріали, склад приміщень) студент приймає самостійно з обґрунтуванням і фіксує у першому звіті.
Основні нормативні джерела до ПР1
1. ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» 
2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 32 
3. ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», зі Зміною № 1 
4. ДСТУ-Н Б EN 1990 «Основи проєктування конструкцій» 
5. Постанови КМУ № 466 і № 461 від 13.04.2011 
6. Лист Мінрегіону від 26.12.2017 № 7/16-14181 

