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[bookmark: _Toc217458345]РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ОСНОВНИХ РОБІТНИКІВ
Розрахункова кількість робітників:
                                                      (3.1)
де       n(і) – розрахункова кількість робітників на дільниці (посту); 
Т(і) - трудомісткість обслуговувань або ремонтів за рік; 
Фр – фонд робочого часу робітника за рік (2000 люд.-год.).
Таблиця 3.1
Кількість робітників
	№ з/п
	Найменування дільниці
(зони)
	Трудомісткість, люд.-год.
	Кількість робітників

	
	
	
	Розрахункова
	Прийнята

	1
	Зона ЩО
	4254,36
	2,28
	2,00

	2
	Зона ТО-1
	1290,07
	0,69
	0,50

	3
	Зона ТО-2
	555,41
	0,30
	0,50

	4
	Зона ПР (2 група)
	6402,67
	3,42
	3,00

	5
	Зона ПР (3 група)
	1715,14
	0,92
	1,00

	6
	Дільниця по ремонту агрегатів
	2021,38
	1,08
	1,00

	7
	Слюсарно-механічна дільниця
	1516,04
	0,81
	1,00

	8
	Електротехнічна дільниця
	1010,69
	0,54
	0,50

	9
	Акумуляторне відділення
	303,21
	0,16
	0,50

	10
	Дільниця паливної апаратури
	404,28
	0,22
	0,25

	11
	Моторна дільниця
	1414,97
	0,76
	0,75

	12
	Шиномонтажна дільниця
	606,41
	0,32
	0,50

	13
	Ковальсько-ресорна дільниця
	909,62
	0,49
	0,50

	14
	Мідницько-жерстяницька
	606,41
	0,32
	0,25

	15
	Арматурно-кузовна дільниця
	808,55
	0,43
	0,50

	16
	Зварювальна дільниця
	505,35
	0,27
	0,25

	Всього
	24324,56
	13,01
	13,0




[bookmark: _Toc217458346]РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ПОСТІВ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

Розрахунок кількості постів:
                                                                                                    (4.1)
де  Zn(i) –  кількість необхідних постів і-го техобслуговування або поточних ремонтів;
ТP(i) – річна трудомісткість і-го техобслуговування або поточних ремонтів;
Фо = 2000 годин - фонд робочого часу поста за рік;
nn – розрахункова кількість робітників на дільниці (посту);
n – коефіцієнт використання робочого часу поста (n = 0,95). 
Таблиця 4.1
Розрахунок кількості постів
	№ з/п
	Назва дільниці
(відділення)
	Трудомісткість, люд.-год.
	nn
	Кількість постів

	
	
	
	
	Розрахункова
	Прийнята

	1
	Зона миття автомобілів
	4254,36
	2
	1,12
	1

	2
	Зона ТО-1 
	1290,07
	1
	0,68
	0,5

	3
	Зона ТО-2 
	555,41
	1
	0,29
	0,5

	4
	Зона IIP (2 група)
	6402,67
	1
	3,37
	3

	5
	Зона IIP (3 група)
	1715,14
	1
	0,90
	1

	6
	Всього
	14217,65
	-
	6,36
	6





[bookmark: _Toc217458347]РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНКИ ПЛОЩ ВИРОБНИЧИХ ТА СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
[bookmark: _Toc217458348]5.1 Розрахунок виробничих площ
Fд = fр · nр · kщ,                                              (5.1)
Fз = fn · zп · kщ,                                              (5.2)
Fв = Fд + Fз ,                                               (5.3)
де Fд –  площа дільниці; 
Fз–  площа зони ТО або ПР;
fр, fn – норма площі на робітника конкретної дільниці або на один пост (1, додаток, табл. 14);
nр  – кількість робітників або постів;
kщ  – коефіцієнт щільності (1, додаток, табл. 14).
Таблиця 5.1
Виробнича площа
	№ з/п
	Найменування дільниці (зони)
	Питома площа f, м2
	Кількість постів або робітників
	kщ
	Площа, м2

	
	
	
	
	
	розрахункова
	прийнята

	1
	Зона ТО-1
	22
	0,50
	5
	55
	216

	2
	Зона ТО-2
	22
	0,50
	5
	55
	

	3
	Зона ПР (2 група)
	22
	3,00
	5
	330
	648

	4
	Зона ПР (3 група)
	22
	2,00
	5
	220
	

	5
	Дільниця по ремонту агрегатів
	15
	1,00
	4
	60
	144

	6
	Слюсарно-механічна дільниця
	15
	1,00
	3
	38
	36

	7
	Електротехнічна дільниця
	9
	0,50
	2
	9
	54

	8
	Акумуляторне відділення
	36
	0,50
	2
	27
	36

	9
	Дільниця паливної апаратури
	9
	0,25
	2
	5
	36

	10
	Моторна дільниця
	18
	0,75
	3
	34
	36

	11
	Шиномонтажна дільниця
	18
	0,50
	2
	18
	36

	12
	Ковальсько-ресорна дільниця
	18
	0,50
	2
	18
	108

	13
	Мідницько-жерстяницька
	15
	0,25
	2
	8
	36

	14
	Арматурно-кузовна дільниця
	25
	0,50
	3
	38
	180

	15
	Зварювальна дільниця
	9
	0,25
	3
	7
	108

	Всього:
	-
	-
	-
	920
	1674
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Складські приміщення розраховують, виходячи з нормативної площі на 1 млн. км пробігу та річного пробігу. 
Fскл = 10-6 · f · LАТП · kпс · kрм · kа,                              (5.4)
де f  –  питома площа приміщення на 1 млн. км пробігу, м2 ; 
LАТП  –загальний пробіг по підприємству за рік, км;
kпс – коефіцієнт, що враховує тип автомобіля [1, с.177, табл. 17]; 
kрм – коефіцієнт, що враховує модифікацію автомобіля [1, с.177, табл. 18];
kа – коефіцієнт, що враховує загальну кількість автомобілів. 
Таблиця 5.2
Площа складських приміщень
	№ з/п
	Приміщення
	L, млн. км
	Площа f,
м2/млн. км
	Коефіцієнти
	Площа Fскл, м2

	
	
	
	
	kпс
	kрм
	kа
	

	1
	Запасні частини
	9,125
	3,5
	2
	1,3
	1,2
	162

	2
	Агрегати
	9,125
	5,5
	2
	1,3
	1,2
	144

	3
	Матеріали
	9,125
	3
	2
	1,3
	1,2
	72

	4
	Шини
	9,125
	2,3
	2
	1,3
	1,2
	72

	5
	Мастила
	9,125
	3,5
	2
	1,3
	1,2
	108

	6
	Інструменти
	9,125
	0,25
	2
	1,3
	1,2
	10

	Всього
	-
	-
	-
	-
	-
	568
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                    Fгар= Fд + Fз + Fскл = 1674 + 568 = 2242 м2                      (5.5)
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Fвс = fа(і) · kш · kзв · Асп· з,                                   (5.6)
де  fа(і)–питома площа для автомобіля, м2 (1, додаток, табл. 16);

kщ – коефіцієнт ущільнення (kщ= 2,2...2,5);
kзв – коефіцієнт, що враховує площу на заїзд-виїзд (kзв= 1,2...1,3); 
Асп –облікова кількість автомобілів;
з– коефіцієнт, що враховує заповнення (з= 0,9...0,95).
Таблиця 5.3
Площа відкритих стоянок
	№ з/п
	Марка авто
	Площа авто fа, м2
	Коефіцієнти
	Асп, шт.
	Площа
стоянки Fвс, м2

	
	
	
	kщ
	kзв
	з
	
	

	1
	SCANIA XT + SCHMITZ SKI 24
	45
	2,2
	1,2
	0,9
	50
	5346

	Всього
	-
	-
	-
	-
	100
	5346
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Fзаг= Fгар + Fвс = 2242  + 5346 = 7588 м2                               (5.8)
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