САМОСТІЙНА РОБОТА
«КРУЧЕННЯ ВАЛІВ»
На вал насаджені ведучий і два ведених шківи. Ведучий передає потужність N кВт, а ведені сприймають N1 кВт і N2 кВт при кутовій швидкості n об/хв. Визначити діаметр вала для двох варіантів розміщення шківів: 
1) ведучий шків знаходиться між веденими; 
2) ведучий шків є крайнім. 
Діаметр вала постійний по всій довжині; [τ] = 80 МПа.
Вихідні дані для розрахунків вибрати з таблиці 1.
Таблиця 1.
	№ варіанта
	N, кВт
	N1, кВт
	N2, кВт
	n, об/хв

	1
	1
	0,3
	0,7
	200

	2
	2
	0,8
	1,2
	300

	3
	3
	1,5
	1,5
	400

	4
	4
	1,8
	2,2
	500

	5
	5
	2,5
	2,5
	600

	6
	6
	4
	2
	700

	7
	7
	3
	4
	800

	8
	8
	4
	4
	900

	9
	9
	4
	5
	1000

	10
	10
	6
	4
	1125

	11
	11
	5
	6
	1250

	12
	12
	6
	6
	1500

	13
	13
	7
	6
	2000

	14
	14
	8
	6
	2500

	15
	15
	7
	8
	3000

	16
	16
	8
	8
	3500

	17
	17
	7
	10
	4000

	18
	18
	9
	9
	4500

	19
	19
	10
	9
	5000

	20
	20
	8
	12
	5500

	21
	21
	11
	10
	6000

	22
	22
	11
	11
	6500

	23
	23
	12
	11
	7000

	24
	24
	12
	12
	7500

	25
	25
	12
	13
	8000







