
Пояснення до оформлення лабораторної роботи 3
Тема: «Визначення та аналіз рівня шуму автомобіля».
У цій роботі опрацюйте показання шумоміра з наданих відео. Заповніть таблицю 4 за наведеною нижче вибіркою, побудуйте графік і сформулюйте висновок. Для таблиці 3 та частини полів протоколу даних недостатньо: замість припущень зазначте «не визначено» або «дані не надано».
1 Вихідні дані для ручного запису
Використайте відео 01 «Замір 1 — Холостий хід» та 02 «Замір 1 — 3500 об/хв». Час у таблиці відраховано від початку кожного відео. Це поточні показання дисплея, зчитані з окремих кадрів, а не результати функції MAX.
	Час відео, с
	Холостий хід, дБА
	3500 об/хв, дБА

	3
	59,1
	68,5

	5
	59,1
	69,0

	7
	58,7
	70,1

	9
	58,7
	—

	11
	58,8
	—

	13
	58,5
	—

	15
	58,5
	70,4

	17
	58,5
	71,0

	19
	58,5
	71,2

	21
	58,1
	71,0


Знак «—» означає, що дисплей у цей момент поза кадром. Залиште пропуск: не записуйте нуль і не відновлюйте значення довільно.


2 Що вписати до таблиці 4
До таблиці 4 перенесіть наведені значення. Режими вказані за назвами відео.
	Режим
	n, хв⁻¹
	T, с
	Кількість відліків
	Lmin, дБА
	Lmax, дБА

	Холостий хід
	Немає даних
	18
	10
	58,1
	59,1

	Підвищена частота
	3500*
	18
	7
	68,5
	71,2


* 3500 хв⁻¹ — за назвою відео, без перевірки тахометра. T = 21 − 3 = 18 с — проміжок між крайніми відліками.
Lmin та Lmax стосуються лише вибірки, а не всього відео чи вимірювання функцією MAX.
У рядку «Файл даних / ручний запис» запишіть: «Ручне зчитування дисплея з відео 01 і 02; крок вибірки 2 с; на підвищеній частоті пропущені відліки на 9, 11 і 13 с». Це не автоматичний запис із пам’яті приладу.
3 Як побудувати графік
На осі X відкладіть час відео в секундах, на осі Y — рівень звуку в дБА. Нанесіть дві серії: «Холостий хід» і «3500 об/хв за назвою відео». На ділянці 9–13 с другої серії залиште розрив. Не зсувайте точки на місце пропущених.
4 Що зазначити в таблиці 3
Таблиця 3 призначена для трьох повторних вимірювань LAFmax. За опрацьованими кадрами використання функції MAX не підтверджене. У графі LAFmax кожного повторення зазначте «не визначено», у примітці — «немає підтвердженого результату MAX». Не підставляйте сюди 59,1 або 71,2 дБА.
Під таблицею запишіть: «R, Lрез та перевищення над фоном не обчислювали через відсутність підтвердженої серії LAFmax і значення Lфон». Прийнятність серії за цими даними не встановлюйте.


5 Що заповнювати в протоколі
Зазначте власні прізвище та ім’я, групу, дату оформлення, тему, мету і прилад VOLTCRAFT SL-451. Додайте вибірку, таблицю 4, графік та висновок. Дату оформлення відрізняйте від дати вимірювань.
Автомобіль, двигун, фактичні оберти холостого ходу, температуру двигуна, умови вимірювання, номер приладу, діапазон, відстань, кут і висоту мікрофона записуйте лише за підтвердженими відомостями викладача або відео. Якщо відомостей немає, достатньо позначки «дані не надано».
Схему з інструкції наведіть як рекомендовану: відстань 0,5 м, кут 45°, висота не менше 0,2 м. Не видавайте ці параметри за перевірені під час знімання. Налаштування A/FAST за методикою також слід звіряти з дисплеєм.
6 Що можна не записувати й не обчислювати
Для відсутніх показань, фону, калібрування й еталонного рівня достатньо позначки «дані не надано». Не ставте нуль і не стверджуйте, що перевірку не виконували, якщо це невідомо.
Не обчислюйте R, Lрез, різницю з еталоном, перевищення над фоном або LAeq за цією вибіркою. Не робіть висновків про нормативну відповідність автомобіля чи конкретну несправність.
Відео 03–10 не потрібно додатково переписувати до цієї вибірки. Короткі записи не забезпечують потрібної тривалості; для частини файлів режим не уточнено. У третій парі назви режимів потребують перевірки. Достатньо опрацювати відео 01 і 02 за наведеними даними.
7 Що написати у висновку
Зазначте, що в ручній вибірці на холостому ходу рівень становив 58,1–59,1 дБА, а на режимі, позначеному як 3500 об/хв, — 68,5–71,2 дБА. У другій вибірці всі зчитані значення вищі. Укажіть на пропуски та поясніть, що максимальний рівень LAFmax, повторюваність серії і перевищення над фоном за цими даними не встановлені.




