**Розрахунок циліндричної прямозубої зубчастої передачі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Потужність на ведучому валу, кВт | Частота обертання n1, об/хв | Частота обертання n2, об/хв |
|  | 15 | 100 | 450 |
|  | 28 | 90 | 270 |
|  | 38 | 80 | 480 |
|  | 44 | 70 | 350 |
|  | 52 | 60 | 90 |
|  | 48 | 100 | 450 |
|  | 46 | 90 | 270 |
|  | 44 | 80 | 480 |
|  | 65 | 70 | 350 |
|  | 62 | 60 | 90 |
|  | 76 | 100 | 450 |
|  | 82 | 90 | 270 |
|  | 74 | 80 | 480 |
|  | 83 | 70 | 350 |
|  | 71 | 60 | 90 |
|  | 30 | 100 | 450 |
|  | 25 | 90 | 270 |
|  | 33 | 80 | 480 |
|  | 32 | 70 | 350 |
|  | 28 | 60 | 90 |
|  | 24 | 100 | 450 |
|  | 26 | 90 | 270 |
|  | 29 | 80 | 480 |
|  | 41 | 70 | 350 |
|  | 57 | 60 | 90 |
|  | 38 | 100 | 450 |
|  | 39 | 90 | 270 |
|  | 42 | 80 | 480 |
|  | 41 | 70 | 350 |
|  | 44 | 60 | 90 |
|  | 80 | 100 | 450 |
|  | 86 | 90 | 270 |
|  | 92 | 80 | 480 |
|  | 101 | 70 | 350 |
|  | 108 | 60 | 90 |
|  | 101 | 100 | 450 |
|  | 102 | 90 | 270 |
|  | 114 | 80 | 480 |
|  | 76 | 70 | 350 |
|  | 66 | 60 | 90 |