|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Name： |  | | | |
| Products： | Особенности: Этот станок может быть реализоват в виде мостового перемещения и виде портала. Он имеет стабильность, низкий уровень обслуживания, простоту в эксплуатации, скорость резки, высокая точность, высокую производительность. В то же время можно при желании увеличить направляющие для ускорения работы. Он будет работать без перебоев в течение 24 часов. Подходит для резки бордюров, надгробий, плитки и тп. | | | |
| Model and Parameter： | | | | |
| Диаметр дисков максимальный | |  | Φ1200 |
| Длина вала | |  | 1400 |
| Мощность двигателя | |  | 40-48 |
| (L\*W\*H):размеры | |  | 5000\*4500\*3000 |
| FOB Украина | |  | 21000 |

