ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8
Тема: «Порівняльний аналіз технологій переробки
[bookmark: _GoBack]промислових відходів»

Мета. Навчитися порівнювати альтернативні технології переробки одного виду промислових відходів за технологічними, ресурсними, екологічними, енергетичними та економічними показниками та обґрунтовувати доцільність їх застосування.

Теоретичні відомості
Для одного виду промислових відходів можуть застосовуватися різні технології переробки. Вибір технології залежить не лише від кількості отриманого продукту, а й від витрат ресурсів, енергії, рівня екологічного впливу, складності технологічного процесу та економічних показників.
Для порівняння технологій використовують такі основні критерії:
· технологічна ефективність – здатність технології забезпечити ефективне перероблення вихідного потоку;
· ресурсоефективність – ступінь використання матеріальних ресурсів та можливість повернення матеріалів у господарський обіг;
· екологічний вплив – утворення вторинних відходів, викидів та інших негативних впливів на довкілля;
· енергоємність – кількість енергії, необхідної для переробки одиниці відходів;
· складність технології – кількість та складність технологічних операцій, обладнання і контролю процесу;
· можливість отримання корисного продукту – вид та практична цінність продукції, яку можна отримати;
· економічна доцільність – співвідношення витрат на переробку та отриманого результату.
Для комплексного порівняння доцільно використовувати порівняльну матрицю.
Умовні вихідні дані
Підприємство має 1000 т відпрацьованих автомобільних шин на рік.
Для їх переробки розглядаються три технології:
1. механічна переробка з отриманням гумової крихти;
2. піроліз з отриманням рідких і газоподібних продуктів та твердого залишку;
3. девулканізація з отриманням матеріалу для повторного використання у виробництві гумових виробів.
Для порівняння технологій підприємство має такі умовні показники:
	Критерій
	Механічна переробка
	Піроліз
	Девулканізація

	Технологічна ефективність, балів (1–5)
	4
	5
	4

	Ресурсоефективність, балів (1–5)
	4
	3
	5

	Екологічний вплив, балів (1–5)
	2
	4
	3

	Енергоємність, балів (1–5)
	2
	5
	3

	Складність технології, балів (1–5)
	2
	5
	4

	Можливість отримання корисного продукту, балів (1–5)
	4
	4
	5

	Економічна доцільність, балів (1–5)
	4
	3
	3


Примітка: для технологічної ефективності, ресурсоефективності, можливості отримання корисного продукту та економічної доцільності більший бал означає кращий показник.
Для екологічного впливу, енергоємності та складності технології менший бал означає сприятливіший показник.
Наведені показники є умовними навчальними даними та використовуються для виконання порівняльного аналізу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Проаналізувати технологічну ефективність
Порівняти три технології за показником технологічної ефективності.
Визначити:
· яка технологія має найвищий показник;
· яка має нижчий показник;
· чим можуть пояснюватися відмінності між технологіями.
Результат подати у вигляді короткого висновку.

Завдання 2. Порівняти ресурсні, енергетичні та екологічні характеристики
Проаналізувати три технології за критеріями:
· ресурсоефективність;
· екологічний вплив;
· енергоємність.
Для кожної технології визначити основні переваги та обмеження.

Завдання 3. Оцінити можливість отримання корисного продукту
Для кожної технології визначити:
· який корисний продукт можна отримати;
· можливість його подальшого використання;
· рівень оцінки за відповідним критерієм.
Результати подати у короткій таблиці.
	Технологія
	Основний продукт
	Можливість використання
	Оцінка, балів

	Механічна переробка
	
	
	

	Піроліз
	
	
	

	Девулканізація
	
	
	



Завдання 4. Провести комплексне порівняння технологій
На основі всіх наведених показників заповнити порівняльну матрицю.
Для кожної технології зазначити:
· 2 основні переваги;
· 2 основні обмеження;
· найбільш суттєвий критерій, який необхідно враховувати під час вибору технології.

Завдання 5. Обґрунтувати вибір технології
Уявіть, що підприємство повинно вибрати одну технологію для переробки 1000 т відпрацьованих шин на рік.
Обґрунтувати вибір на основі результатів проведеного аналізу.
У висновку зазначити:
· обрану технологію;
· основні аргументи на її користь;
· можливі обмеження її застосування;
· умови, за яких її використання буде доцільним.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Чому для одного виду відходів можуть застосовуватися різні технології переробки?
2. Що характеризує технологічну ефективність?
3. Що таке ресурсоефективність?
4. Які показники характеризують екологічний вплив технології?
5. Що таке енергоємність технологічного процесу?
6. Чому складність технології враховують під час її вибору?
7. Що визначає можливість отримання корисного продукту?
8. Які фактори впливають на економічну доцільність переробки?
9. Чому технологію доцільно оцінювати за сукупністю критеріїв?
10. Які умови необхідно враховувати під час вибору технології переробки промислових відходів?
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Критерій  Механічна  переробка  Піроліз  Девулканізація  

Технологічна ефективність, балів (1 – 5)  4  5  4  

Ресурсоефективність, балів (1 – 5)  4  3  5  

