Обробка даних наземних, повітряних і космічних спостережень
Практичне заняття №3    Оцінювання можливостей знімання заданих ланок.
Розрахункова таблиця

Місце спостереження 

–
м. Житомир
КА 



– 
SENTINEL- 2A(-2B)
Датчик



 – 
MSI
Ширина смуги захоплення 
–
290 км 
½ кута полю зору датчика  β
 =
 10,3°
	
	Довгота ПТ

λ,

ГГ-ХХ-СС
	Широта ПТ

φ,

ГГ-ХХ-СС
	Висота КА

Нка,
км
	Кут висоти на КА

ε,
дес.гр
	Кут нахилу

опт. осі датчика

α=90 – ε,

дес.гр
	(α-β)
та

(α+β),
дес.гр
	tg(α-β)

та
tg(α+β)
	Відстань до ближньої та дальньої

межі,

км

	ПТ1
	27° 25' 10" E
	50° 38' 54" N
	797.397
	82.3
	7,7
	-2.6
	-0,045410
	36

	ПТ2
	27° 18' 56" E
	50° 24' 59" N
	797.344
	82.4
	7,6
	18
	0,3249197
	259


