
Пояснення до заповнення звіту
з перевірки двох акумуляторних батарей
Матеріал до лабораторної «Технічне обслуговування двох автомобільних акумуляторних батарей». У наданому бланку робота має номер 3, тому нижче збережено позначення таблиць 3.1–3.3.
АКБ № 1 — синя WESTA, несправна за умовою викладача. АКБ № 2 — жовта FORSE 60, справна за умовою викладача. Густини й температура в цьому поясненні задані умовно для навчального розрахунку, а не зчитані з фотографій.
1 Що записати на початку звіту
Укажіть прізвище, групу та дату. Перепишіть тему й мету з лабораторної. Перед таблицями додайте: «Розрахунок приведеної густини виконано за умовними навчальними даними викладача; температура електроліту +15 °C, температура приведення +25 °C».
2 Як заповнити таблицю 3 1
	Показник
	АКБ № 1 — синя
	АКБ № 2 — жовта

	Марка та модель
	WESTA; точну модель уточнити за етикеткою
	FORSE 60

	Тип і пробки
	Свинцево-кислотна з рідким електролітом; доступ до шести банок
	Свинцево-кислотна з рідким електролітом; доступ до шести банок

	Номінальна напруга
	12 В — за конструкцією; звірити маркування
	12 В

	Номінальна ємність
	Переписати з етикетки; на фото не визначено
	60 А·год

	Корпус та клеми
	Описати за оглядом; сам висновок «несправна» не є описом корпусу
	Описати за оглядом

	Час після заряджання
	Не встановлено, якщо немає запису
	Не встановлено, якщо немає запису

	Напруга без навантаження
	Не вимірювали, якщо немає показу мультиметра
	Не вимірювали, якщо немає показу мультиметра


3 Вихідні дані для таблиці 3 2
Перенесіть густину ρ та температуру t з таблиці нижче. Останню графу обчисліть самостійно за формулою на наступній сторінці. Усі 12 значень густини та температура +15 °C є умовними навчальними даними.
Нумерацію банок прийміть від боку додатної клеми. Номери в таблиці є умовними: фотографії не підтверджують відповідність кожного знімка конкретній банці.
	АКБ / банка
	Рівень електроліту
	ρ, г/см³
умовно
	t, °C
умовно
	ρ₂₅, г/см³
розрахунок

	№ 1 / 1
	За власним записом*
	1,190
	15
	________

	№ 1 / 2
	За власним записом*
	1,185
	15
	________

	№ 1 / 3
	За власним записом*
	1,180
	15
	________

	№ 1 / 4
	За власним записом*
	1,120
	15
	________

	№ 1 / 5
	За власним записом*
	1,185
	15
	________

	№ 1 / 6
	За власним записом*
	1,190
	15
	________

	№ 2 / 1
	За власним записом*
	1,280
	15
	________

	№ 2 / 2
	За власним записом*
	1,278
	15
	________

	№ 2 / 3
	За власним записом*
	1,280
	15
	________

	№ 2 / 4
	За власним записом*
	1,277
	15
	________

	№ 2 / 5
	За власним записом*
	1,279
	15
	________

	№ 2 / 6
	За власним записом*
	1,280
	15
	________


* У графу рівня впишіть фактичну висоту стовпчика в міліметрах або положення відносно міток. Якщо запису немає, зазначте «не визначено за фото». На цих знімках неможливо надійно встановити рівень у кожній банці; умовні значення рівня тут не задаються.
Під таблицею 3.2 запишіть: «t₀ = +25 °C. Методика: навчальна лінійна температурна поправка з коефіцієнтом 0,0007 г/(см³·°C)».
Не ставте нуль замість пропущеного вимірювання. Позначення «не вимірювали» застосовуйте лише тоді, коли вимірювання справді не виконували; якщо його виконували, але запис загублений, пишіть «дані відсутні».
4 Як розрахувати приведену густину
Приведена густина — це густина, перерахована до спільної температури відліку. У цьому навчальному завданні приймаємо t₀ = +25 °C та наближену лінійну залежність:
ρ₂₅ = ρₜ + 0,0007 · (t − 25).                    (1)
де ρ₂₅ — густина, приведена до +25 °C, г/см³; ρₜ — задана густина за температури t, г/см³; t — температура електроліту, °C; 0,0007 — наближений коефіцієнт температурної поправки, г/(см³·°C).
Коефіцієнт близький до поправки 0,004 на 5,6 °C, наведеної виробником Trojan [1]. У його методиці температура відліку становить 26,6 °C; у нашому навчальному розрахунку окремо прийнято +25 °C. Для реальних вимірювань користуйтеся методикою конкретного ареометра та АКБ.
За температури нижче +25 °C поправка від’ємна, тому приведена густина менша за показ. За температури вище +25 °C поправка додатна. При t = +25 °C поправка дорівнює нулю.
Спільна поправка для всіх банок
δρ = 0,0007 · (15 − 25) = −0,007 г/см³.
Отже, від кожної заданої густини потрібно відняти 0,007 г/см³. Результат записуйте до трьох знаків після коми.
Приклад для синьої АКБ
ρ₂₅ = 1,190 + 0,0007 · (15 − 25)
ρ₂₅ = 1,190 − 0,007 = 1,183 г/см³.
Приклад для жовтої АКБ
ρ₂₅ = 1,280 + 0,0007 · (15 − 25)
ρ₂₅ = 1,280 − 0,007 = 1,273 г/см³.
За цим алгоритмом самостійно обчисліть решту десяти значень. Не застосовуйте температурну поправку повторно, якщо прилад уже видає скоригований результат.
5 Перевірка розрахунків і таблиця 3 3
Після самостійного розрахунку звірте результати. Для синьої АКБ, банки 1–6: 1,183; 1,178; 1,173; 1,113; 1,178; 1,183 г/см³. Для жовтої АКБ: 1,273; 1,271; 1,273; 1,270; 1,272; 1,273 г/см³.
Δρ = ρ₂₅ max − ρ₂₅ min.                              (2)
Синя АКБ: Δρ = 1,183 − 1,113 = 0,070 г/см³.
Жовта АКБ: Δρ = 1,273 − 1,270 = 0,003 г/см³.
	Показник таблиці 3.3
	АКБ № 1
	АКБ № 2

	Найменша приведена густина, г/см³
	1,113
	1,270

	Найбільша приведена густина, г/см³
	1,183
	1,273

	Різниця Δρ, г/см³
	0,070
	0,003

	Банки зі зниженою густиною / рівнем
	Густина найнижча в банці 4; рівень — за фактичними даними
	Густина близька в усіх банках; рівень — за фактичними даними

	Ступінь розрядженості, %
	Не визначали: немає таблиці виробника
	Не визначали: немає таблиці виробника

	Навантажувальний тест і напруга під навантаженням
	Якщо тест не проводили — «не проводили», напруга — «не вимірювали»
	Якщо тест не проводили — «не проводили», напруга — «не вимірювали»

	Подальші дії
	Додаткова діагностика, особливо банки 4; рішення про ремонт чи заміну після перевірки
	Планове обслуговування та контроль за інструкцією виробника


Що написати у висновку
За умовними даними синя АКБ має приведену густину 1,113–1,183 г/см³; різниця між банками — 0,070 г/см³. Найнижче значення має банка 4. Жовта АКБ має густину 1,270–1,273 г/см³ і різницю 0,003 г/см³, тобто значно рівномірніші показники. За умовою викладача синя батарея несправна, жовта — справна. Самі наведені густини не доводять несправність або фактичну ємність; для самостійного технічного висновку потрібні додаткові випробування.
6 Фотографії виконання роботи
Рисунки 1 і 2 ілюструють відбір електроліту ареометром. Навчальні значення з таблиці 3.2 не є результатом зчитування цих фотографій.
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Рисунок 1 — Синя АКБ WESTA
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Рисунок 2 — Жовта АКБ FORSE 60


7 Що має бути в готовому звіті
Тема й мета; відомості про обидві АКБ; таблиці 3.1–3.3; позначення умовних даних; формула температурної поправки; підстановка чисел щонайменше для однієї банки кожної АКБ; результати для всіх 12 банок; дві різниці Δρ; порівняльний висновок; відповіді на контрольні запитання з лабораторної.
Джерело температурної поправки
1. Trojan Battery. Battery Maintenance. Розділ Specific Gravity. https://www.trojanbattery.com/resources/battery-maintenance
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