|  |  |
| --- | --- |
| *Частота струму,**V.10^2Гц* | *Напруга, В* |
| *На конденсаторі* | *На котушці* |
| *R0,**0 Ом* | *R1,**125 Ом* | *R2,**550 Ом* | *R3,**1 клОМ* | *R0,**0 Ом* | *R1,**125 Ом* | *R2,**550 Ом* | *R3,**1 клОМ* |
| *20* | *13.3* | *13.3* | *13.7* | *13.6* |  |  |  |  |
| *25* | *14.2* | *14.2* | *15.1* | *14.9* |  |  |  |  |
| *30* | *16.2* | *16.2* | *18.3* | *17.3* |  |  |  |  |
| *35* | *20.2* | *20* | *26.6* | *22.9* |  |  |  |  |
| *42* | *47* | *43.2* | *53.7* | *28.7* |  |  |  |  |
| *max45* | *130.8* | *74* | *61* | *43* | *48.5* | *71* | *56* | *29.8* |
| *50* | *36.2* | *34.4* | *32.7* | *18.6* |  |  |  |  |
| *55* | *20.5* | *20.3* | *20* | *14.6* |  |  |  |  |
| *60* | *15.6* | *15.4* | *15.1* | *12.8* |  |  |  |  |
| *65* | *13.6* | *13.3* | *12.4* | *11.7* |  |  |  |  |