Практична робота № 3
План безпеки польового обстеження
Мета роботи: Навчитися розробляти план безпеки польового екологічного обстеження воєнно порушеної або потенційно забрудненої території без виходу за межі професійної компетенції еколога.
Завдання: 
1. Проаналізувати вихідну інформацію про територію.
2. Ідентифікувати потенційні небезпеки.
3. Визначити, які відомості необхідно отримати до виїзду.
4. Установити межі компетенції еколога.
5. Розробити схему зонування доступу.
6. Визначити дозволені та заборонені дії.
7. Сформувати перелік необхідних засобів індивідуального захисту.
8. Розробити порядок комунікації під час польових робіт.
9. Визначити основний і резервний маршрути евакуації.
10. Установити критерії негайного припинення робіт.
11. Скласти чек-лист допуску польової групи.
12. Обґрунтувати рішення щодо можливості проведення робіт.
Основні поняття:
План безпеки польового обстеження – документована система організаційних, технічних, інформаційних і поведінкових заходів, що визначає умови допуску персоналу, межі робіт, маршрути пересування, засоби захисту, порядок зв’язку, евакуації та реагування на небезпеки.
Небезпека – джерело, ситуація або дія, що потенційно може спричинити травмування людей, погіршення здоров’я, аварію, забруднення довкілля або пошкодження майна.
Ризик – поєднання імовірності виникнення небезпечної події та тяжкості її можливих наслідків.
Динамічне оцінювання ризику – безперервне спостереження за умовами безпосередньо під час польових робіт із негайним коригуванням або припиненням діяльності в разі появи нової небезпеки.
Зонування доступу – просторовий поділ території на ділянки з різним рівнем небезпеки, режимом перебування, вимогами до персоналу та засобів захисту.
Допуск персоналу – документоване рішення про можливість участі конкретних працівників у визначених роботах на конкретній території, за погодженим маршрутом і встановлених умов безпеки.
Засоби індивідуального захисту, ЗІЗ – спорядження, одяг і технічні засоби, призначені для зменшення впливу небезпечних або шкідливих чинників на працівника.
Залишковий ризик – ризик, який зберігається після виконання заходів щодо усунення або зменшення небезпеки.
Критерій STOP – заздалегідь визначена умова, за якої польові роботи мають бути негайно припинені незалежно від ступеня виконання завдання.
Межі компетенції еколога:
Еколог має право:
· збирати й аналізувати документальну інформацію; 
· аналізувати карти та супутникові зображення; 
· визначати потенційні джерела забруднення; 
· формувати гіпотезу забруднення; 
· визначати можливі шляхи міграції забруднювачів; 
· планувати екологічний пробовідбір; 
· пропонувати точки відбору проб; 
· працювати у документально дозволених зонах; 
· виконувати відбір проб за погодженими процедурами; 
· документувати екологічні ознаки; 
· оцінювати екологічні ризики; 
· рекомендувати моніторинг і ремедіацію; 
· припиняти роботи в разі появи небезпеки; 
· повідомляти уповноважені служби про виявлені ознаки небезпеки. 
Еколог не має права самостійно:
· визначати мінний статус території; 
· розміновувати територію; 
· шукати або знешкоджувати боєприпаси; 
· торкатися чи переміщувати підозрілі предмети; 
· оголошувати територію очищеною або безпечною; 
· змінювати межі небезпечної території; 
· входити в неперевірені вирви, траншеї та зарості; 
· оцінювати несучу здатність пошкоджених споруд; 
· входити в замкнені простори без спеціального допуску; 
· ліквідовувати хімічні аварії; 
· самостійно проводити аварійно-рятувальні роботи. 
Протимінні заходи виконують уповноважені оператори та підрозділи відповідно до встановлених процедур. Загальні правові засади визначає Закон України «Про протимінну діяльність в Україні».
Хід роботи:
Ситуаційні кейси
Кожен студент обирає 1 кейс. 
Кейс 1. Вирва на сільськогосподарському полі
На полі виявлено велику вирву, металеві уламки та ділянки з пошкодженим рослинним покривом. Поряд розташована лісосмуга. Через поле місцеві жителі проклали неофіційний маршрут. Інформація про протимінне обстеження відсутня. Після опадів вода з вирви стікає до меліоративного каналу.
Потенційні небезпеки:
· нерозірвані боєприпаси; 
· уламки невідомого походження; 
· непідтверджений мінний статус; 
· нестійкі краї вирви; 
· забруднений поверхневий стік; 
· залишки вибухових речовин; 
· метали; 
· ерозія ґрунту. 
Завдання: визначити, чи можна проводити пробовідбір у вирві, та запропонувати безпечні альтернативні точки дослідження.
Кейс 2. Зруйнований склад паливно-мастильних матеріалів
На території є згорілі резервуари, пошкоджена будівля, маслянисті плями, металеві уламки та канава, що веде до річки. Відчувається слабкий запах пального. Є повідомлення про можливі нерозірвані боєприпаси.
Потенційні небезпеки:
· вибухонебезпечні предмети; 
· легкозаймисті речовини; 
· токсичні пари; 
· нестійкі конструкції; 
· гострі металеві уламки; 
· забруднений ґрунт; 
· пожежний і поверхневий стік; 
· можливість вторинного займання. 
Завдання: розробити план, який дозволяє оцінити забруднення річки без входу до центральної частини зруйнованого складу.
Кейс 3. Пошкоджені очисні споруди
Унаслідок обстрілу припинилася робота насосної станції. Частина неочищених стічних вод надходить до малої річки. Територія очисних споруд частково затоплена, є відкриті колодязі, зруйновані перекриття та пошкоджені електричні мережі.
Потенційні небезпеки:
· біологічне забруднення; 
· токсичні гази; 
· дефіцит кисню в колодязях; 
· відкриті технологічні отвори; 
· ураження електричним струмом; 
· нестійкі конструкції; 
· забруднена вода; 
· падіння або утоплення. 
Завдання: запланувати дослідження якості води вище і нижче місця скиду без входу в пошкоджені споруди.
Кейс 4. Післяпожежна промислова територія
Після пожежі на складі невідомого складу залишилися зола, обгорілі полімери, деформовані бочки та пошкоджена покрівля. Відомості про речовини, які зберігалися на складі, відсутні.
Потенційні небезпеки:
· невідомі хімічні речовини; 
· токсичний пил; 
· повторне займання; 
· нестійка покрівля; 
· забруднений пожежний стік; 
· гострі уламки; 
· вибухонебезпечні ємності; 
· небезпечні продукти горіння. 
Завдання: визначити умови, за яких екологічне обстеження неможливе, та запропонувати дистанційні методи отримання інформації.
Кейс 5. Лісова ділянка зі слідами військової техніки
У лісі виявлено глибокі колії, пошкоджені дерева, покинуті позиції, фрагменти упаковки боєприпасів і ділянки після пожежі. Територія вкрита високою рослинністю.
Потенційні небезпеки:
· міни та нерозірвані боєприпаси; 
· приховані уламки; 
· небезпечні дерева; 
· торфове або підземне тління; 
· обмежена видимість; 
· нестійкий ґрунт; 
· кліщі та інші біологічні чинники; 
· відсутність стабільного зв’язку. 
Завдання: установити межі допустимого дистанційного обстеження та визначити причини заборони польового входу.
Завдання 1. Аналіз вихідної ситуації
Заповніть інформаційну картку.
	Параметр
	Відомості

	Назва ділянки
	

	Місце розташування
	

	Попереднє використання
	

	Воєнна подія
	

	Пошкоджені об’єкти
	

	Ознаки забруднення
	

	Відомості про пожежу
	

	Мінний статус
	

	Найближчі водойми
	

	Найближча забудова
	

	Наявність зв’язку
	

	Найближчий медичний заклад
	

	Інформація, якої бракує
	


Після заповнення визначте, чи достатньо інформації для планування польового виїзду.
Завдання 2. Ідентифікація небезпек
Заповніть реєстр небезпек.
	№
	Небезпека
	Джерело
	Можлива подія
	Хто може постраждати
	Можливі наслідки

	1
	Вибухова
	
	
	
	

	2
	Хімічна
	
	
	
	

	3
	Пожежна
	
	
	
	

	4
	Механічна
	
	
	
	

	5
	Біологічна
	
	
	
	

	6
	Радіаційна
	
	
	
	

	7
	Природна/погодна
	
	
	
	

	8
	Організаційна
	
	
	
	


До організаційних небезпек можна віднести втрату зв’язку, відсутність точних координат, непогоджений маршрут, появу сторонніх осіб або роботу наодинці.
Завдання 3. Визначення меж компетенції
Для кожної дії поставте позначку:
1. Е — виконує еколог; 
2. ПМД — оператор протимінної діяльності; 
3. ДСНС — аварійно-рятувальні підрозділи; 
4. ІНЖ — профільні інженери; 
5. ЛАБ — акредитована лабораторія; 
6. ЗАБ — дія заборонена для еколога. 
	Дія
	Відповідальний

	Аналіз супутникових зображень
	

	Визначення мінного статусу
	

	Переміщення уламка
	

	Планування точок відбору проб
	

	Знешкодження боєприпасу
	

	Відбір води нижче за течією
	

	Оцінювання стійкості будівлі
	

	Вхід у резервуар
	

	Вимірювання екологічних показників у дозволеній зоні
	

	Ліквідація хімічного витоку
	

	Інтерпретація результатів аналізів
	

	Розроблення рекомендацій із ремедіації
	


Завдання 4. Формування переліку ЗІЗ
Заповніть таблицю.
	Небезпека
	Шлях впливу
	Необхідні ЗІЗ
	Обмеження ЗІЗ
	Рішення

	Пил
	Вдихання, очі
	
	
	

	Забруднений ґрунт
	Шкіра, взуття
	
	
	

	Гострі уламки
	Порізи
	
	
	

	Шум
	Органи слуху
	
	
	

	Біологічне забруднення
	Шкіра, слизові
	
	
	

	Невідомі гази або пари
	Вдихання
	
	
	


Можливий базовий комплект:
· захисний одяг; 
· сигнальний жилет; 
· каска; 
· захисне взуття; 
· захисні окуляри; 
· відповідні рукавички; 
· респіратор визначеного типу; 
· засоби захисту слуху; 
· одноразовий комбінезон; 
· аптечка; 
· запас питної води. 
Важливо: ЗІЗ не роблять безпечним середовище з невідомим хімічним агентом, вибухонебезпечними предметами або загрозою обвалу. У таких умовах робота звичайної екологічної групи не допускається.
Завдання 5. План евакуації
Складіть алгоритм:
1. Хто оголошує евакуацію? 
2. Який використовується сигнал? 
3. Яким маршрутом виходить група? 
4. Де розташована точка збору? 
5. Хто проводить облік персоналу? 
6. Хто викликає відповідні служби? 
7. Де перебуває транспорт? 
8. Який резервний маршрут? 
9. Де розташований найближчий медичний заклад? 
10. За яких умов можливе поновлення робіт? 
Загальний алгоритм
Зупинити роботу → попередити групу → не наближатися до джерела → відійти погодженим маршрутом → зібратися в контрольній точці → перевірити персонал → повідомити відповідальні служби → задокументувати подію → не поновлювати роботи без нового дозволу.
Завдання 6. Критерії припинення робіт
Позначте критерії, актуальні для вашого кейсу:
· виявлено підозрілий предмет; 
· пролунали вибухи або почався обстріл; 
· помічено дим; 
· виникла пожежа; 
· з’явився незвичний запах; 
· працівник відчув подразнення або погіршення самопочуття; 
· втрачено зв’язок; 
· працівник відхилився від маршруту; 
· змінився напрям вітру; 
· почалася гроза або сильний дощ; 
· різко підвищився рівень води; 
· виявлено пошкоджений трубопровід; 
· з’явилися тріщини або рух конструкції; 
· пошкоджено ЗІЗ; 
· на території з’явилися сторонні особи; 
· на маршруті виявлено нові уламки; 
· умови відрізняються від описаних у плані; 
· персонал не розуміє подальших дій. 
Кожен учасник групи повинен мати право ініціювати зупинення робіт.
7. Чек-лист допуску до польового обстеження
	№
	Контрольне запитання
	Так
	Ні
	Не застосовується
	Примітка

	1
	Координати й межі ділянки визначено
	
	
	
	

	2
	Мету і види робіт установлено
	
	
	
	

	3
	Мінний статус території документально з’ясовано
	
	
	
	

	4
	Доступ погоджено з уповноваженими службами
	
	
	
	

	5
	Дозволений маршрут позначено
	
	
	
	

	6
	Заборонені ділянки визначено
	
	
	
	

	7
	Реєстр небезпек складено
	
	
	
	

	8
	Оцінювання ризиків виконано
	
	
	
	

	9
	Залишковий ризик прийнятний
	
	
	
	

	10
	Межі компетенції групи визначено
	
	
	
	

	11
	Склад групи затверджено
	
	
	
	

	12
	Керівника робіт призначено
	
	
	
	

	13
	Інструктаж проведено
	
	
	
	

	14
	Розуміння інструктажу перевірено
	
	
	
	

	15
	Працівники знають сигнал STOP
	
	
	
	

	16
	Принцип роботи щонайменше удвох забезпечено
	
	
	
	

	17
	ЗІЗ підібрано за результатами оцінювання ризику
	
	
	
	

	18
	Справність ЗІЗ перевірено
	
	
	
	

	19
	Обладнання справне
	
	
	
	

	20
	Основний зв’язок перевірено
	
	
	
	

	21
	Резервний зв’язок наявний
	
	
	
	

	22
	Точку збору визначено
	
	
	
	

	23
	Основний маршрут евакуації визначено
	
	
	
	

	24
	Резервний маршрут евакуації визначено
	
	
	
	

	25
	Аптечка наявна
	
	
	
	

	26
	Відповідального за першу допомогу визначено
	
	
	
	

	27
	Контакти екстрених служб доступні
	
	
	
	

	28
	Найближчий медичний заклад визначено
	
	
	
	

	29
	Погодні умови перевірено
	
	
	
	

	30
	Напрям вітру встановлено
	
	
	
	

	31
	Зону деконтамінації підготовлено
	
	
	
	

	32
	Чисті та забруднені потоки розділено
	
	
	
	

	33
	Журнал входу і виходу підготовлено
	
	
	
	

	34
	Критерії припинення робіт визначено
	
	
	
	

	35
	Умови поновлення робіт після інциденту встановлено
	
	
	
	


Правило допуску
Якщо на запитання 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 23 або 34 отримано відповідь «ні», польові роботи не розпочинають.
8. Підсумкове ситуаційне завдання
Під час роботи в жовтій зоні група виявила новий металевий предмет, якого не було на схемі. Одночасно один із працівників повідомив про слабкий незвичний запах. Мобільний зв’язок працює нестабільно.
Необхідно:
1. Визначити, які небезпеки виникли. 
2. Назвати щонайменше три критерії STOP. 
3. Скласти послідовність дій групи. 
4. Визначити, кому передається інформація. 
5. Пояснити, чи може еколог оглянути предмет ближче. 
6. Визначити умови поновлення робіт. 
7. Зазначити, які зміни потрібно внести до плану безпеки. 
Очікуване рішення
Роботи негайно припиняють. До предмета і можливого джерела запаху не наближаються. Група повертається погодженим маршрутом до точки збору, проводить облік персоналу та використовує резервний канал зв’язку. Інформацію передають керівнику й уповноваженим службам. Роботи поновлюють лише після нового оцінювання ризику та офіційного рішення про допуск.
Контрольні запитання
1. Що таке план безпеки польового обстеження? 
2. Чим небезпека відрізняється від ризику? 
3. Чому відсутність видимих боєприпасів не підтверджує безпечність території? 
4. Хто визначає мінний статус території? 
5. Які функції може виконувати еколог? 
6. Які роботи виходять за межі компетенції еколога? 
7. Яке призначення зеленої, жовтої та червоної зон? 
8. Коли створюється зона деконтамінації? 
9. Чому ЗІЗ є останнім, а не першим рівнем захисту? 
10. Що таке залишковий ризик? 
11. Яку інформацію повинен містити план комунікації? 
12. Що потрібно позначити на схемі евакуації? 
13. За яких умов застосовують принцип STOP? 
14. Хто має право ініціювати припинення робіт? 
15. Чому після інциденту не можна автоматично поновлювати роботу? 
16. Які дистанційні методи можуть замінити безпосередній вхід? 
17. Чому допуск не може бути загальним для всієї території? 
18. Які документи необхідно підготувати до виїзду? 
19. Чим первинне оцінювання ризику відрізняється від динамічного? 
20. Чому планування безпеки є першим етапом екологічного обстеження? 

