Практична робота № 2
Первинний паспорт забрудненої ділянки
Мета роботи: сформувати у здобувачів магістерського рівня практичні навички первинного документування воєнно порушених і потенційно забруднених територій, систематизації доступної інформації, визначення джерел небезпеки, можливих забруднювачів, шляхів їх поширення, уразливих об’єктів та потреби в подальших дослідженнях.
Основні завдання:
1. Ознайомитися зі структурою первинного паспорта забрудненої ділянки. 
2. Зібрати та систематизувати вихідну інформацію про територію. 
3. Визначити місцезнаходження, межі, площу та сучасний статус ділянки. 
4. Охарактеризувати довоєнне та сучасне використання території. 
5. Установити воєнні події, які могли спричинити забруднення або фізичне порушення. 
6. Виявити потенційні джерела екологічної небезпеки. 
7. Скласти попередній перелік забруднювальних речовин. 
8. Визначити компоненти довкілля, які могли зазнати впливу. 
9. Установити можливі шляхи міграції забруднювачів. 
10. Визначити населення, екосистеми та господарські об’єкти, які можуть зазнавати впливу. 
11. Встановити обмеження доступу та вимоги безпеки. 
12. Визначити прогалини в інформації. 
13. Запропонувати першочергові заходи реагування. 
14. Оформити первинний паспорт забрудненої ділянки. 
15. Сформулювати попередній екологічний висновок. 
Теоретичні відомості
1.1. Поняття первинного паспорта забрудненої ділянки
Первинний паспорт забрудненої ділянки — стандартизований документ, у якому узагальнюють доступні відомості про місцезнаходження, історію використання, характер порушення, можливі джерела забруднення, потенційні забруднювальні речовини, уразливі компоненти довкілля, небезпечні об’єкти та потребу в подальшому обстеженні території.
Первинний паспорт складають до проведення детального інструментального дослідження. Тому він може містити не лише підтверджені факти, але й обґрунтовані припущення. При цьому потрібно чітко розмежовувати:
· підтверджені відомості; 
· імовірні відомості; 
· неперевірені повідомлення; 
· припущення фахівця; 
· інформацію, якої недостатньо. 
Первинний паспорт не є остаточним висновком про рівень забруднення. Його призначення полягає в тому, щоб обґрунтувати необхідність подальшого обстеження та визначити його основні напрями.
1.2. Призначення паспортизації
Первинна паспортизація дає змогу:
· сформувати єдиний реєстр потенційно забруднених ділянок; 
· порівнювати різні території за однаковими критеріями; 
· визначати першочергові об’єкти для обстеження; 
· планувати відбір проб і лабораторні дослідження; 
· встановлювати тимчасові обмеження землекористування; 
· інформувати органи місцевого самоврядування та населення; 
· планувати витрати на дослідження й відновлення; 
· контролювати зміни стану території; 
· зберігати інформацію про джерела та характер забруднення; 
· забезпечувати обґрунтованість управлінських рішень. 
1.3. Основні принципи складання паспорта
Принцип достовірності
До паспорта вносять лише інформацію, джерело якої можна встановити. Неперевірені відомості повинні мати відповідну позначку.
Принцип повноти
Необхідно охарактеризувати не тільки джерело забруднення, а й природні умови, шляхи поширення речовин та потенційні об’єкти впливу.
Принцип просторової визначеності
Ділянка повинна мати встановлені координати, орієнтовні межі, площу та ситуаційну схему.
Принцип безпеки
Збирання інформації не повинно створювати небезпеку для студентів, працівників або населення. Вихід на території, які не пройшли перевірку щодо вибухонебезпечних предметів, заборонений.
Принцип простежуваності інформації
Для кожного важливого факту необхідно зазначити джерело, дату отримання та рівень надійності інформації.
Принцип оновлюваності
Паспорт повинен доповнюватися після одержання результатів польових і лабораторних досліджень, зміни стану ділянки або проведення відновлювальних заходів.
Принцип конфіденційності
Точні координати критичної інфраструктури, місць зберігання небезпечних речовин та інших чутливих об’єктів не повинні публікуватися без відповідного дозволу.
2. Джерела інформації про ділянку
Для заповнення первинного паспорта можна використовувати:
1. Топографічні карти. 
2. Супутникові знімки. 
3. Матеріали дистанційного зондування Землі. 
4. Публічні кадастрові карти. 
5. Генеральні плани населених пунктів. 
6. Схеми територіального планування. 
7. Довоєнні плани підприємств. 
8. Екологічні паспорти регіонів. 
9. Звіти з оцінки впливу на довкілля. 
10. Дозволи на викиди і спеціальне водокористування. 
11. Декларації та реєстри відходів. 
12. Матеріали органів місцевого самоврядування. 
13. Повідомлення аварійних і рятувальних служб. 
14. Фотографії та відеоматеріали. 
15. Свідчення працівників підприємства або місцевих жителів. 
16. Результати попередніх екологічних досліджень. 
17. Відомості про напрямок вітру, рельєф, поверхневий стік і підземні води. 
18. Результати безпечного візуального огляду. 
Інформація із соціальних мереж або неофіційних повідомлень може використовуватися лише як допоміжна та повинна бути перевірена.
3. Послідовність виконання роботи
Етап 1. Вибір ситуаційного кейсу
Для виконання роботи студент може:
· продовжити аналіз кейсу з практичної роботи № 1; 
· обрати одну із запропонованих нижче ситуацій; 
· використати реальну територію своєї громади, якщо інформація про неї є відкритою; 
· використати умовну територію, створену викладачем. 
Проведення студентами самостійного обстеження потенційно небезпечних територій не передбачається.
Етап 2. Збирання вихідних даних
Необхідно встановити:
· місцезнаходження ділянки; 
· орієнтовні координати; 
· площу; 
· форму власності; 
· довоєнне використання; 
· сучасний стан; 
· характер воєнної події; 
· дату або період пошкодження; 
· наявність небезпечних об’єктів; 
· близькість житлової забудови; 
· близькість поверхневих і підземних вод; 
· наявність природоохоронних територій. 
Етап 3. Визначення джерел небезпеки
Необхідно відокремити:
· первинні джерела; 
· вторинні джерела; 
· активні джерела; 
· потенційні джерела; 
· локалізовані джерела; 
· джерела, з яких забруднення продовжує поширюватися. 
Етап 4. Визначення потенційних забруднювачів
Перелік забруднювачів формують не довільно, а на підставі:
· виду пошкодженого об’єкта; 
· речовин, які зберігалися або використовувалися; 
· технологічних процесів; 
· характеру пожежі чи вибуху; 
· наявності пошкодженої техніки; 
· складу відходів; 
· довоєнного забруднення території. 
Етап 5. Визначення шляхів міграції
Потрібно проаналізувати можливе перенесення забруднювачів:
· поверхневим стоком; 
· інфільтрацією у ґрунт; 
· підземними водами; 
· річковим потоком; 
· пилом; 
· атмосферним перенесенням; 
· транспортом; 
· рослинами; 
· тваринами; 
· харчовими ланцюгами; 
· переміщенням забрудненого ґрунту або відходів. 
Етап 6. Визначення рецепторів
До можливих рецепторів належать:
· працівники; 
· місцеві жителі; 
· діти; 
· аварійні та ремонтні бригади; 
· користувачі колодязів; 
· споживачі сільськогосподарської продукції; 
· свійські тварини; 
· наземні та водні організми; 
· ґрунтова біота; 
· лісові й водні екосистеми; 
· природоохоронні території. 
Етап 7. Визначення прогалин у даних
Студент повинен указати, якої інформації бракує. Наприклад:
· невідомий точний склад речовин; 
· не встановлено межі забруднення; 
· відсутні результати лабораторних досліджень; 
· невідомий напрямок руху підземних вод; 
· не визначено глибину проникнення речовини; 
· відсутні дані про фоновий стан території; 
· не встановлено обсяг витоку; 
· невідомо, чи продовжується надходження забруднювачів; 
· не підтверджено безпечність території. 
Етап 8. Формулювання попереднього висновку
На завершальному етапі визначають:
· тип території; 
· основний вид порушення; 
· провідне джерело небезпеки; 
· найбільш уразливий компонент довкілля; 
· основні групи рецепторів; 
· попередній рівень небезпеки; 
· терміновість реагування; 
· необхідність детального обстеження. 
4. Ситуаційні кейси
Кейс 1. Пошкоджена нафтобаза
На території нафтобази внаслідок ракетного удару було пошкоджено три резервуари з дизельним паливом. Виникла пожежа. Частина палива потрапила на ґрунт і в систему дощового водовідведення. За 600 м розташована річка, а за 250 м — житлова забудова.
Необхідно визначити:
· орієнтовні межі ділянки; 
· потенційні джерела нафтопродуктового забруднення; 
· можливі напрямки руху поверхневого стоку; 
· ризики для населення та річки; 
· необхідні першочергові дослідження. 
Кейс 2. Зруйнований склад агрохімікатів
Унаслідок обстрілу зруйновано склад мінеральних добрив і пестицидів. Частина тари пошкоджена. На території наявні розсипані речовини невідомого складу. Після руйнування пройшли сильні дощі. За 400 м розташований ставок.
Необхідно встановити:
· які групи речовин могли потрапити у ґрунт; 
· можливі шляхи надходження до водойми; 
· ризики евтрофікації та токсичного впливу; 
· ділянки першочергового відбору проб; 
· тимчасові обмеження використання ставка. 
Кейс 3. Зруйнована гальванічна дільниця
На території машинобудівного підприємства пошкоджено гальванічну дільницю, каналізацію та локальні очисні споруди. Доступ до частини приміщень обмежений через нестійкі конструкції. Поряд знаходиться промисловий канал.
Необхідно визначити:
· потенційні важкі метали та хімічні реагенти; 
· можливі джерела вторинного забруднення; 
· ризики для поверхневих і підземних вод; 
· обмеження проведення обстеження; 
· необхідні архівні документи підприємства. 
Кейс 4. Територія з відходами руйнувань
На території житлового кварталу накопичено близько 12 тис. м³ відходів руйнувань. Серед уламків виявлено покрівельні матеріали, фрагменти теплоізоляції, електронне обладнання, пошкоджені акумулятори та ємності з невідомими речовинами.
Необхідно встановити:
· основні групи відходів; 
· потенційно небезпечні матеріали; 
· ризики пилового забруднення; 
· необхідність зонування майданчика; 
· вимоги до сортування і тимчасового зберігання. 
Кейс 5. Сільськогосподарське поле після бойових дій
Поле площею 85 га має численні вирви, сліди руху важкої техніки, ділянки вигоряння та уламки військового обладнання. До війни на ньому вирощували пшеницю. Поряд розташовані лісосмуга і меліоративний канал.
Необхідно визначити:
· види механічного порушення ґрунту; 
· можливі хімічні забруднювачі; 
· ризики ерозії; 
· обмеження сільськогосподарського використання; 
· інформацію, необхідну для прийняття рішення про відновлення. 
5. Форма первинного паспорта забрудненої ділянки
Розділ 1. Загальні відомості
	Показник
	Інформація

	Реєстраційний номер паспорта
	

	Дата складання
	

	Назва ділянки
	

	Область
	

	Район
	

	Територіальна громада
	

	Населений пункт
	

	Адреса або опис розташування
	

	Географічні координати центру ділянки
	

	Орієнтовна площа, га
	

	Форма власності
	

	Власник або балансоутримувач
	

	Укладач паспорта
	

	Джерело первинної інформації
	


Розділ 2. Просторова характеристика
	Показник
	Характеристика

	Орієнтовні межі ділянки
	

	Характер рельєфу
	

	Загальний напрямок поверхневого стоку
	

	Тип ґрунтів
	

	Глибина підземних вод, якщо відома
	

	Найближчий поверхневий водний об’єкт
	

	Відстань до водного об’єкта
	

	Найближча житлова забудова
	

	Відстань до житлової забудови
	

	Сільськогосподарські землі поблизу
	

	Ліси та природні території поблизу
	

	Об’єкти природно-заповідного фонду
	

	Водозабори, колодязі або свердловини
	


Розділ 3. Історія використання території
	Період
	Вид використання
	Потенційні джерела забруднення

	До початку промислової або господарської діяльності
	
	

	Довоєнний період
	
	

	Період бойових дій
	
	

	Сучасний стан
	
	

	Заплановане використання
	
	


Розділ 4. Характеристика воєнної події
	Показник
	Інформація

	Дата або період події
	

	Тип події
	

	Характер пошкодження
	

	Пошкоджені споруди
	

	Наявність пожежі
	

	Наявність вибухів
	

	Відомі витоки або розсипання речовин
	

	Руйнування інженерних мереж
	

	Порушення ґрунтового покриву
	

	Затоплення або підтоплення
	

	Наявність відходів руйнувань
	

	Наявність пошкодженої техніки
	

	Проведені аварійні заходи
	


Розділ 5. Безпека та доступ до території
	Показник
	Так/ні/невідомо
	Пояснення

	Територія перевірена щодо вибухонебезпечних предметів
	
	

	Наявні підозрілі предмети
	
	

	Наявні нестійкі конструкції
	
	

	Існує небезпека обвалу
	
	

	Наявні відкриті резервуари або колодязі
	
	

	Наявні невідомі хімічні речовини
	
	

	Існує пожежна небезпека
	
	

	Спостерігаються різкі запахи
	
	

	Наявне пилове забруднення
	
	

	Доступ сторонніх осіб обмежений
	
	

	Встановлені попереджувальні знаки
	
	

	Необхідні спеціальні засоби захисту
	
	


Категорії доступу
· Категорія А — доступ дозволений після стандартного інструктажу. 
· Категорія Б — доступ дозволений лише підготовленому персоналу із засобами захисту. 
· Категорія В — доступ можливий після додаткової перевірки та погодження. 
· Категорія Г — доступ заборонений до усунення безпосередніх небезпек. 
Категорію доступу визначають лише компетентні уповноважені органи. Студент у межах роботи може сформулювати попередню рекомендацію.
Розділ 6. Джерела екологічної небезпеки
	№
	Джерело
	Місце розташування
	Стан
	Активність
	Достовірність інформації

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Стан джерела можна охарактеризувати як:
· непошкоджене; 
· частково пошкоджене; 
· зруйноване; 
· розгерметизоване; 
· засипане; 
· затоплене; 
· вигоріле; 
· невідоме. 
Активність джерела:
· забруднення припинилося; 
· забруднення може продовжуватися; 
· забруднення підтверджено; 
· стан невідомий. 
Розділ 7. Потенційні забруднювачі
	№
	Забруднювач або група речовин
	Імовірне джерело
	Компонент довкілля
	Рівень підтвердження

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Рівні підтвердження
· Підтверджений — наявні результати лабораторного дослідження або офіційно задокументований витік. 
· Високоймовірний — речовина зберігалася або використовувалася на пошкодженому об’єкті. 
· Можливий — наявність речовини передбачається за видом діяльності. 
· Невідомий — інформації недостатньо. 
Розділ 8. Візуальні та органолептичні ознаки
	Ознака
	Наявність
	Місце виявлення
	Примітка

	Зміна кольору ґрунту
	
	
	

	Маслянисті плями
	
	
	

	Незвичний запах
	
	
	

	Забарвлена вода
	
	
	

	Плівка на поверхні води
	
	
	

	Загибла рослинність
	
	
	

	Загибель водних організмів
	
	
	

	Розсипані речовини
	
	
	

	Пошкоджена тара
	
	
	

	Відходи руйнувань
	
	
	

	Сліди пожежі
	
	
	

	Пилове забруднення
	
	
	


Відсутність видимих ознак не підтверджує відсутності забруднення.
Розділ 9. Уражені компоненти довкілля
	Компонент
	Імовірність впливу
	Характер порушення
	Обґрунтування

	Атмосферне повітря
	
	
	

	Ґрунти
	
	
	

	Поверхневі води
	
	
	

	Підземні води
	
	
	

	Донні відклади
	
	
	

	Рослинність
	
	
	

	Тваринний світ
	
	
	

	Ландшафт
	
	
	

	Сільськогосподарська продукція
	
	
	


Імовірність впливу визначають як низьку, середню, високу або невідому.
Розділ 10. Шляхи поширення забруднення
	Джерело
	Забруднювач
	Шлях поширення
	Кінцевий об’єкт впливу
	Імовірність

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Розділ 11. Потенційні рецептори
	Рецептор
	Відстань від джерела
	Можливий шлях впливу
	Рівень уразливості

	Місцеві жителі
	
	
	

	Діти
	
	
	

	Працівники
	
	
	

	Аварійні бригади
	
	
	

	Користувачі водних джерел
	
	
	

	Сільськогосподарські тварини
	
	
	

	Ґрунтові організми
	
	
	

	Водні організми
	
	
	

	Рослинні угруповання
	
	
	

	Рідкісні види
	
	
	


Розділ 12. Проведені та необхідні заходи
	Захід
	Уже виконано
	Необхідно виконати
	Відповідальна сторона

	Обмеження доступу
	
	
	

	Установлення попереджувальних знаків
	
	
	

	Локалізація витоку
	
	
	

	Вилучення пошкодженої тари
	
	
	

	Збирання небезпечних відходів
	
	
	

	Контроль поверхневого стоку
	
	
	

	Запобігання пиловому перенесенню
	
	
	

	Відбір проб ґрунту
	
	
	

	Дослідження поверхневих вод
	
	
	

	Дослідження підземних вод
	
	
	

	Інформування населення
	
	
	


Розділ 13. Прогалини в інформації
	№
	Відсутня інформація
	Чому вона важлива
	Спосіб отримання
	Пріоритет

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Пріоритет отримання інформації:
· невідкладний; 
· високий; 
· середній; 
· низький. 
Розділ 14. Рекомендовані подальші дослідження
	Вид дослідження
	Об’єкт
	Показники
	Орієнтовне розташування точок
	Терміновість

	Аналіз ґрунту
	
	
	
	

	Аналіз поверхневих вод
	
	
	
	

	Аналіз підземних вод
	
	
	
	

	Аналіз донних відкладів
	
	
	
	

	Дослідження відходів
	
	
	
	

	Біологічне обстеження
	
	
	
	

	Геофізичне або гідрогеологічне дослідження
	
	
	
	



6. Оцінювання надійності інформації
Для кожного основного факту необхідно визначити рівень надійності.
	Рівень
	Характеристика

	А — високий
	Інформація підтверджена офіційними документами, результатами досліджень або кількома незалежними джерелами

	Б — достатній
	Інформація отримана з одного офіційного або компетентного джерела

	В — обмежений
	Інформація базується на свідченнях, фотографіях або неповних матеріалах

	Г — низький
	Інформація є неперевіреним повідомленням або припущенням

	Д — невідомий
	Інформація відсутня


7. Попередня оцінка пріоритетності ділянки
Оцініть кожен критерій від 0 до 3 балів.
	Критерій
	0 балів
	1 бал
	2 бали
	3 бали

	Наявність активного джерела
	відсутнє
	малоймовірне
	можливе
	підтверджене

	Небезпечність речовин
	низька
	помірна
	висока
	надзвичайно висока

	Близькість населення
	понад 2 км
	1–2 км
	0,2–1 км
	до 0,2 км

	Загроза водним об’єктам
	відсутня
	низька
	імовірна
	безпосередня

	Загроза підземним водам
	відсутня
	низька
	імовірна
	безпосередня

	Масштаб порушення
	точковий
	малий
	середній
	значний

	Тривалість наслідків
	коротка
	до року
	декілька років
	довгострокова

	Доступ населення
	відсутній
	обмежений
	можливий
	вільний

	Невизначеність інформації
	низька
	помірна
	висока
	критична



	Сума балів
	Категорія пріоритетності
	Рекомендовані дії

	0–7
	Низька
	Внесення до переліку і планове спостереження

	8–14
	Помірна
	Уточнення інформації та попереднє обстеження

	15–21
	Висока
	Пріоритетний відбір проб та обмеження використання

	22–27
	Критична
	Невідкладне реагування, локалізація й детальне обстеження



8. Попередній висновок про стан ділянки
Висновок складають за такою структурою:
1. Назва і місцезнаходження ділянки. 
2. Довоєнне функціональне призначення. 
3. Характер воєнного пошкодження. 
4. Основні джерела екологічної небезпеки. 
5. Потенційні забруднювачі. 
6. Найбільш уразливі компоненти довкілля. 
7. Основні шляхи міграції забруднення. 
8. Населення та екосистеми, які можуть зазнавати впливу. 
9. Наявні обмеження доступу. 
10. Категорія пріоритетності. 
11. Першочергові заходи. 
12. Подальші дослідження. 
13. Основні невизначеності. 
Приклад формулювання висновку
Досліджувана територія належить до воєнно-техногенно порушених і потенційно забруднених ділянок. Основним джерелом небезпеки є пошкоджені резервуари з нафтопродуктами. Найбільш імовірними забруднювачами є дизельне паливо, бензинові фракції та продукти неповного згоряння. Першочергового впливу можуть зазнавати ґрунти, поверхневі води та атмосферне повітря. Основними шляхами поширення є поверхневий стік, інфільтрація та перенесення забрудненого пилу. Через близькість житлової забудови і водного об’єкта ділянка потребує пріоритетного обстеження, локалізації можливих витоків, обмеження доступу та проведення досліджень ґрунту і води.
Рекомендований обсяг висновку — 300–500 слів.
9. Контрольні запитання
1. Що таке первинний паспорт забрудненої ділянки? 
2. Для чого проводять первинну паспортизацію територій? 
3. Чим первинний паспорт відрізняється від екологічного паспорта підприємства? 
4. Які відомості належать до загальної характеристики ділянки? 
5. Навіщо вивчати історію використання території? 
6. Як довоєнна діяльність може впливати на сучасний стан ділянки? 
7. Як розрізняють первинні та вторинні джерела забруднення? 
8. Які компоненти довкілля необхідно враховувати? 
9. Що таке шлях міграції забруднювача? 
10. Хто або що може виступати рецептором впливу? 
11. Чому необхідно визначати надійність інформації? 
12. Як у паспорті позначають непідтверджені відомості? 
13. Які об’єкти необхідно наносити на ситуаційну схему? 
14. Чому відсутність видимих ознак не означає відсутності забруднення? 
15. Які обмеження безпеки потрібно зазначати у паспорті? 
16. Для чого визначають прогалини в інформації? 
17. Як установлюється попередня пріоритетність ділянки? 
18. Які заходи можна рекомендувати до проведення лабораторних досліджень? 
19. Чому паспорт необхідно періодично оновлювати? 
20. Хто може використовувати результати первинної паспортизації? 

